**Príloha č. 1 : ČASŤ 3. - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky.**

Uchádzač predloží **v tomto liste** **vlastný návrh plnenia predmetu zákazky pre osobné motorové vozidlá rovnakej továrenskej značky**, **podľa tabuľky uvedenej nižšie,** s údajmi deklarujúcimi minimálne technické špecifikácie a požadované vybavenie osobných motorových vozidiel. Z opisu musí byť zrejmý súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa. Opis musí byť originál, potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, predložený vo formáte pdf.

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality a minimálne požadované vybavenie.** | **Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.**  **Značka, model, označenie osobných motorových vozidiel :** |
| **ČASŤ 3.** |
| **Nové osobné motorové vozidlá –**  **požadovaný počet 3 ks.**  **Rok výroby 2021, kategória M1.** |
|
| **Motor :** benzínový, štvorvalcový, chladený kvapalinou;   * asistent rozjazdu do kopca; * systém štart – stop s rekuperáciou brzdnej energie. |  |
| **Zdvihový objem :** min. 1498 cm3 |  |
| **Výkon :** min. 110 kW. |  |
| **Karoséria :** päťdverová, päťmiestna, vo verzii liftback;   * farba – metalizovaný lak, v odtieňoch strieborná až tmavošedá. |  |
| **Prevodovka :** min. 7-stupňová, automatická, dvojspojková. |  |
| **Objem batožinového priestoru pri nesklopených zadných sedadlách v litroch :** min. 600 litrov, s rezervným kolesom. |  |
| **Objem palivovej nádrže v litroch :** min. 60 litrov. |  |
| **Volant :** multifunkčný. |  |
| **Emisná norma :** min. EURO 6. |  |
| **Minimálne požadované vybavenie osobných motorových vozidiel :** | |
| Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu. |  |
| Airbag vodiča a spolujazdca. |  |
| Kolenný airbag vodiča. |  |
| Automatická, min. trojzónová klimatizácia. |  |
| Adaptívny tempomat do 210 km/hod. (so systémom núdzového brzdenia). |  |
| ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA a multikolíznej brzdy alebo ich ekvivalent. |  |
| Asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového brzdenia. |  |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu. |  |
| Parkovacia kamera. |  |
| Elektricky ovládané predné a zadné okná. |  |
| Predné hmlové svetlomety s odbočovacou funkciou. |  |
| Predné a zadné Full LED svetlomety; denné LED svetlá. |  |
| Bočné smerovky, integrované vo vonkajších spätných zrkadlách. |  |
| Továrensky dodávané autorádio od výrobcu s navigačným systémom a min. 9“ farebným dotykovým displejom. |  |
| Bluetooth mobilné pripojenie. |  |
| Akustický paket pre predné bočné okná. |  |
| Stmavené okná od B-stĺpika. |  |
| Vyhrievané čelné sklo. |  |
| Tieniace rolety na zadné sklo a zadné okná – mechanické.. |  |
| Digitálny priestorový panel – virtuálny kokpit. |  |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a imobilizérom. |  |
| Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá. |  |
| Pneumatiky : min. 17“ na diskoch z ľahkej zliatiny. |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách. |  |
| Dažďový senzor. |  |
| Vnútorné zrkadlo s automatickou clonou. |  |
| Systém rozpoznania únavy vodiča. |  |
| Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca. |  |
| Vyhrievané predné a zadné sedadlá. |  |
| Rezervné koleso min. dojazdové. |  |
| Podlahové koberčeky vpredu a vzadu. |  |
| Povinná výbava vozidla. |  |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky :** | |
| Verejný obstarávateľ požaduje dodanie osobných motorových vozidiel do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. | |
| Osobné motorové vozidlá môžu mať najazdené najviac do 50 km. | |
| Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu minimálne 2 roky s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov. | |
| Osobné motorové vozidlá musia spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a EÚ, technická spôsobilosť vozidla je požadovaná podľa zákona NR SR č.725/2004 Z. z.  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | |
| Úspešný uchádzač pri dodaní predmetu zákazky predloží verejnému obstarávateľovi certifikát conformity (COC), vystavený výrobcom vozidla alebo jeho zástupcom, ktorým sa preukazuje zhodnosť vozidiel s typovým schválením ES podľa príslušných smerníc ES. | |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať osobné motorové vozidlá poškodené alebo inak nekompletné  a ktoré nespĺňajú určené technické vlastnosti. | |

V ......................., dňa ..........................................................................

Meno, podpis štatutárneho zástupcu uchádzača