Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Výbušniny**

**Časť 4 – Rozbušky**

* 1. **Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**
     1. Neelektrický roznetný systém na iniciáciu výbušnín

Množstvo: 3 m 200 ks

10 m 200 ks

25 m 100 ks

* + 1. Neelektrický roznetný systém na iniciáciu výbušnín

Množstvo: 384 ks

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky „Rozbušiek“v rozsahu 884 kusov.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča, prevádzka: vojenské sklady Sklené, VÚ 5728.

* 1. **Minimálne technické parametre rozbušiek**
     1. **Neelektrický roznetný systém na iniciáciu výbušnín**

Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +50°C;

Vodovzdornosť: 0,3 MPa/7dní

Pevnosť v ťahu systém : max. 40 N (cca 4 kg);

Skladovanie: +5°C až +30°Cv neporušenom originálnom balení Al/PE vrecku;

Pevnostný limit detonačnej trubičky: 120 N (cca 12 kg);

Dĺžky detonačných vodičov 3m, 10m, 25m

* + 1. **Neelektrický roznetný systém na iniciáciu výbušnín**

**Technické požiadavky:**

Rúrka Ø(mm) 2

Dĺžka(m) 15

Cievka rozmery (mm) 130x32

Cievka hmotnosť (g) 100

Rýchlosť odpaľovania (ms) 2000

Prevádzková teplota (°C) -46 až +71

Vode odolnosť 2bar, 168h

Pevnosť v ťahu (N) 20

Trieda nebezpečnej látky 1,4S

UN kód UN0500

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.