Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Dodávka** **autoinjektorov**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka autoinjektorov na vnútro svalovú aplikáciu liekov, v súvislosti so zabezpečením prostriedkov na ochranu zdravia a neodkladnej prvej pomoci pri použití chemických bojových toxických látok zo skupiny nervovoparalytických.

**Predmet zákazky**

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

1. **Trojkomorový autoinjektor s antidotom proti nervovo paralytickým látkam**

Obsah: 750 mg HI-6 DMS, 2 mg síran atropinu, 10 mg diazepam, objem roztokov 2ml

Hmotnosť: 64 g (+/- 1g)

Dĺžka: 190 mm (+/- 1 mm)

Max. priemer: 30 mm (+/- 1 mm)

Ochranný obal

Mechanický systém autoinjektora: autoinjektor po priložení na určené miesta ľudského tela a odistení bezpečnostnej poistky automaticky (maximálne na dve etapy) aplikuje liečivo do svalu a to aj cez odev.

Doba aplikácie do svalu: max. doba aplikácie (vstrieknutia) liečiva do svalu od doby odistenia bezpečnostnej poistky je 15 sekúnd.

Bezpečnosť odistenia autoinjektorov: bezpečnostné poistky sú výrazne farebne označené, tvarovo hmatateľné a nezameniteľné.

1. **Sada troch autoinjektorov s antidotmi proti NPL**

Sada autoinjektorov pozostávajúca z troch samostatných autoinjektorov uložených v plastovej krabičke, tvarovo hmatateľných s bezpečnostnými poistkami farebne odlíšených a nezameniteľných.

Obsah:

Hmotnosť: 150 g (+/- 1g)

Dĺžka: 160 mm (+/- 1 mm)

Šírka: 70 mm (+/- 1 mm)

Hrúbka: 30 mm (+/- 1 mm)

Hmotnosť jednotlivých autoinjektorov:

Autoinjektor č. 1 - 35 g,

Autoinjektor č. 2 - 42 g,

Autoinjektor č. 3 - 35 g.

Mechanický systém autoinjektora: autoinjektor po priložení na určené miesta ľudského tela a odistení bezpečnostnej poistky automaticky aplikuje liečivo do svalu a to aj cez odev.

Doba aplikácie liečiva max. doba aplikácie (vstrieknutia) liečiva do svalu od doby odistenia bezpečnostnej poistky je 7 sekúnd.

Uloženie autoinjektorov v krabičke umožňuje ich jednoduché použitie v stanovenom poradí:

1. Autoinjektor ATROPIN,

2. Autoinjektor PRALIDOXIM / ATROPIN, (resp. dvojkomorový OBIDOXIM / ATROPIN)

3. Autoinjektor DIAZEPAM

Zloženie jednotlivých autoinjektorov:

1. Autoinjektor č. 1 / jednokomorový ATROPIN: 2 mg síran atropínia

2. Autoinjektor č. 2 / dvojkomorový PRALIDOXIM/ATROPIN: 600 mg chlorid pralidoxímu +2 mg síran atropínia (resp.

Autoinjektor č. 2 dvojkomorový OBIDOXIM / ATROPIN).

3. Autoinjektor č. 3 / jednokomorový DIAZEPAM: 10 mg diazepamum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo**  **v baleniach** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia)** |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 400 |  |
| **1. Trojkomorový autoinjektor s antidotom proti nervovo paralytickým látkam** |  |
| Antidotum proti nervovoparalytickým látkam (NPL) (trojkomorový autoinjektor).  Zloženie - HI-6+ATROPIN+DIAZEPAM AUTOINJEKTOR:  750mg HI-6:  -1-(4-carbamoylpyridinium)-3-(2-hydroxyiminomethylpyridinium)  -2-oxapropán dimetánsulfonát (dichlorid)  + 2 mg síranu atropínia v 2 ml i.m. roztoku  +10 mg diazepamu v 2 ml i.m. roztoku. |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 310 |  |
| **2. Sada troch autoinjektorov s antidotmi proti NPL v krabičke** |  |
| Autoinjektor č. 1 - jednokomorový ATROPIN: 2 mg síran atropínia, hmotnosť: 35 g |  |
| Autoinjektor č. 2 - dvojkomorový PRALIDOXIM / ATROPIN: 600 mg chlorid pralidoxímu + 2 mg síran atropínia (resp. Autoinjektor č. 2 dvojkomorový OBIDOXIM / ATROPIN).  Hmotnosť: 42 g |  |  |
| Autoinjektor č. 3 - jednokomorový DIAZEPAM: 10 mg diazepamum, hmotnosť: 35 g |  |  |

*Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. požiadavky na vlastný návrh plnenia:*

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky funkcionalitou EKS v súlade s bodom 17.2 súťažných podkladov:

1. Vyhlásenie výrobcu dodávaného predmetu zákazky o registrácii NSN (NATO Stock Number).

*Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri jeho plnení:*

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov. Tovar musí byť balený samostatne po jednom kuse alebo v balení podľa ponuky uchádzača a v originálnom balení od výrobcu.

Záručná doba sa riadi podľa podmienok výrobcu alebo dátumom spotreby (exspiračná doba) na dodávanom tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby záručná (exspiračná) doba bola maximálna a predstavovala **najmenej 90% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby** stanovenej výrobcom odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu, t. j. mal uplynutý čas maximálne 10% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby stanovenej výrobcom (t. j. 10% uplynutej doby od výroby tovaru do doby dodania tovaru) a mal vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami, originálne balenie od výrobcu a boli dodržané podmienky distribúcie.

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje pre určené osoby verejného obstarávateľa zabezpečiť školenie na správne používanie dodávaného tovaru.

**Informácie a požiadavky spoločné pre obidve časti predmetu zákazky**

V prípade, že by sa uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami zabezpečí účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.

**Ďalšie informácie:**

1. Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:

Ministerstvo vnútra SR, Ústredný sklad, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

1. Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 4 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, najneskôr však do 31.12.2021.