**Opis predmetu zákazky, technické požiadavky**

**Časť 2: „Jednorazový skladací ochranný respirátor triedy ochrany FFP3“**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky:** Jedná sa respirátor, ktorý ako osobný ochranný pracovný prostriedok chráni dýchacie cesty používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami. Respirátor musí chrániť pred rizikami kategórie III.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača**  **(doplní uchádzač)**  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
|  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| **JEDNORAZOVÝ SKLADACÍ OCHRANNÝ RESPIRÁTOR TRIEDY OCHRANY FFP3** |  |  |
| 1. Respirátor musí byť skladací s výdychovým ventilom. (nasledovné parametre predstavujú minimálne požiadavky v súlade s EN 149) Úroveň minimálnej filtračnej schopnosti 99%, vnútorná priepustnosť 2%, nominálny ochranný faktor 50, určená úroveň ochrany 20 | **N/A** |  |
| 1. musí byť vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu z **minimálne**  trojpanelovej konštrukcie s nosovou sponou a vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony | **N/A** |  |
| 1. musí mať reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov | **N/A** |  |
| 1. musí mať výdychový ventil na uľahčenie dýchania | **N/A** |  |
| 1. musí chrániť pred rizikami triedy III | **N/A** |  |
| 1. musí chrániť pred jedovatými pevnými časticami vrátane vírusov | **N/A** |  |
| 1. musí chrániť pred vodnými aerosólmi | **N/A** |  |
| 1. musí byť kompatibilný s bežne používanými jednorazovými ochrannými oblekmi, ochrannými okuliarmi a ochrannými štítmi | **N/A** |  |
| 1. Výrobok musí byť v zhode s EN 149:2001 + A1:2009 | **N/A** |  |
| 1. **Ďalšie požiadavky** |  |  |
| 1) Dodaný tovar nesmie byť starší ako 6 mesiacov od výroby | **N/A** |  |
| 2) Dodaný tovar musí mať minimálnu životnosť 36 mesiacov. | **N/A** |  |
| 1. **Iné požiadavky** |  |  |
| Súčasťou dodávky tovaru musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie), vyhotovená v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk. | **N/A** |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

**Miesto dodania:** Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.