**Požiadavky na dodanie protokolov, certifikátov a vzoriek tabuliek s evidenčným číslom (TEČ)**

**za účelom vykonania laboratórnych skúšok podľa požiadaviek normy STN ISO 7591 alebo ekvivalentnej Cestné vozidlá, Registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy**

Za účelom overenia a preukázania zhody a kvality predmetu zákazky/diela a vyhodnotenia spôsobilosti uchádzačov dodávať TEČ pre verejného obstarávateľa/objednávateľa je uchádzač povinný doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do lehoty na predkladanie ponúk doklady, dokumenty a vzorky (overené laboratórnymi skúškami v akreditovanom laboratóriu orgánu kontroly kvality alebo určeným orgánom s právomocou posudzovať zhodu) uvedené v týchto podmienkach účasti.

**Doplnenie inštrukcie:**

**Súbor vzoriek TEČ pre overenie a vyhodnotenie spôsobilosti TEČ s nápisom (alfanumerikou) podľa tabuľky v Prílohe A - Súbor vzoriek TEČ  Podmienok účasti predstavuje všetky vzorky podľa písm. a) až m) predmetnej tabuľky. Súčasťou overovania je aj vyhotovovanie nižšie uvedených pomocných vzoriek pre účely skúšok akreditovaného laboratória v súlade s ISO 7591. Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi len Laboratórne vzorky č. 8 tzn. TEČ s nápisom (alfanumerikou) podľa Prílohy A -Súbor vzoriek TEČ Podmienok účasti.**

Laboratórna vzorka č. 1 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu,

**Nápis – A12** ale len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm² na rôzne skúšky

Skúšobná metóda: Vzorka sa musí skúšať s cieľom zistiť zladenie s fotometrickými a kolorimetrickými charakteristikami uvedenými v STN ISO 7591, kapitola 6 a 7 alebo ekvivalentnej.

Túto vzorku si laboratórium ponechá na použitie v budúcnosti

Laboratórna vzorka č. 2 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu, ale

**Nápis – A12** len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm2 na rôzne skúšky

Skúšobná metóda : Vzorka sa musí rozrezať na dve rovnaké časti; vykonajú sa skúšky podľa STN ISO 7591, kapitola 8 a 9 alebo ekvivalentnej, pričom každá skúška sa vykoná osobitne na jednej z časti vzorky.

Laboratórna vzorka č. 3 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktoré reprezentujú bežnú produkciu, ale

**Nápis – A12** len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm2 na rôzne skúšky

Skúšobná metóda: Vzorka sa musí skúšať podľa kapitol 10 a 11 STN ISO 7591 alebo ekvivalentnej. Na
 každú skúšku sa použije iná časť vzorky.

Laboratórna vzorka č. 4 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu, ale

**Nápis – A12** len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm2 na rôzne skúšky

Skúšobná metóda: Vzorka sa musí skúšať podlá STN ISO 7591, kapitola 12 alebo ekvivalentnej.

Laboratórna vzorka č. 5 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu, ale

**Nápis – A12** len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm2 na rôzne skúšky

Skúšobná metóda: Vzorka sa musí skúšať podľa STN ISO 7591, kapitola 13 a 14 alebo ekvivalentnej. Na
 každú skúšku sa použije iná časť vzorky.

Laboratórna vzorka č. 6 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu, ale

**Nápis – A12** len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm2 na rôzne skúšky

Skúšobná metóda: Vzorka sa musí skúšať podľa STN ISO 7591, kapitola 15 alebo ekvivalentnej.

Laboratórna vzorka č.7 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu, ale

**Nápis – A12** len s jedným písmenom a dvoma číslicami umiestnenými v strede TEČ, na bokoch je prázdna plocha najmenej 100 cm2 na rôzne skúšky

Skúšobná metóda: Vzorka sa musí skúšať podľa STN ISO 7591, kapitola 16 alebo ekvivalentnej.

Laboratórna vzorka č. 8 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení, ktorá reprezentuje bežnú produkciu

**Nápis – podľa** pripravenú na montáž na vozidlo.

**prílohy A Podmienok**

**účasti Súbor vzoriek**

**TEČ**

Skúšobná metóda: Táto značka sa použije na kontrolu celkového vzhľadu, rozmerov, tvaru, písmen a číslic s existujúcimi predpismi kompetentných národných orgánov.

Laboratórna vzorka č. 9 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení avšak bez nápisu

**Nápis – bez nápisu**

Skúšobná metóda : Táto značka sa použije na overenie rovnomernosti (homogénnosti) spätného odrazu (retroreflektivity).

Laboratórna vzorka č. 10 1 ks TEČ v definitívnom vyhotovení avšak bez nápisu, kolmo na dlhšiu stranu

**Nápis – bez nápisu** TEČ natlačené dva pruhy vo farbe použitej alfanumeriky a obvodovej drážky o šírke 50 mm

Skúšobná metóda : Táto vzorka sa použije na overenie fotometrických vlastnosti podľa STN ISO 7591 kapitola 6, kolorimetrických vlastností podľa STN ISO 7591 kapitola 7, odolnosti proti teplotám podľa STN ISO 7591 kapitola 8 a stanovenie životnosti podľa STN ISO 7591 kapitola 16 alebo ekvivalentných.