**Opis predmetu zákazky**

**Špeciálne odevy a doplnky osobnej zdravotnej starostlivosti na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom**

**Predmetom zákazky** je dodávka špeciálnych odevov a doplnkov osobnej zdravotnej starostlivosti na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom, v súvislosti s plnením nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2017 o zabezpečovaní ochrany zdravia a zdravotnej starostlivosti pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a o zmene nariadenia č. 54/2008 o vytváraní udržiavaných zásob a hospodárení s nimi v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/2015.

**Záručná doba** sa riadi podľa podmienok výrobcu alebo dátumom spotreby (exspiračná doba) na dodávanom tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby záručná (exspiračná) doba bola maximálna a najmenej 90% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby stanovenej výrobcom odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu, t. j. mal uplynutý čas maximálne 10% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby stanovenej výrobcom (t.j. 10% uplynutej doby od výroby Tovaru do doby dodania Tovaru) a mal vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami, originálne balenie od výrobcu a dodržanie podmienok distribúcie. Tovar musí byť balený samostatne po jednom kuse, resp. jednom balení v originálnom balení od výrobcu.

**Špeciálne odevy a doplnky osobnej zdravotnej starostlivosti na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Druh tovaru** | **Opis predmetu zákazky - Minimálne požiadavky na predmet plnenia** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky**  **(doplní uchádzač)** | |
| **Druh tovaru** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť.** |
| 1. | **Respirátor s ventilom FFP3** | Respirátor ochrany FFP3 vyrobený:  z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým ventilčekom | ks | 17 202 |  |  |
| Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou a vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony |  |
| Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov |  |
| Výdychový ventil do 50 x NPK P |  |
| Účinnosť: na pevné, toxické vodné a kvapalné aerosoly, dym |  |
| Výrobok musí spĺňať STN EN 149+A1:2009 alebo ekvivalent |  |
| Balenie : individuálne balené |  |
|  | | | | | | |
| 2. | **Ochranné okuliare utesnené** | Polykarbonátový priezor so špeciálnou odolnou vrstvou voči poškriabaniu aj zahmlievaniu s optickou triedou 1 | ks | 5 682 |  |  |
| UV ochrana |  |
| Ochrana voči: postreku kovom, plynom, jemným časticiam a kvapalinám |  |
| Spĺňa požiadavku na ochranu voči nárazu s nízkou a strednou energiou |  |
| Nastaviteľný remienok pre stabilitu nasadenia |  |
| Nepriama ventilácia, ktorá zaisťuje certifikovanú ochranu voči: postreku, kovom, plynom, jemným časticiam a kvapalinám |  |
| Výrobok musí spĺňať STN EN 166:2003 alebo ekvivalent |  |
| Balenie : individuálne balené |  |
|  | | | | | | |
| 3. | **Protibiologický jednorazový odev** | Veľkosť XL | ks | 5 682 |  |  |
| Musí poskytovať zvýšenú ochranu proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami |  |
| Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu |  |
| Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostanými ochrannými prostriedkami (ochrana zraku a dýchania) |  |
| Pletené manžety alebo elastické manžety |  |
|  |  | Elastický pás a členková časť pre voľnosť pohybu |  |  |  |  |
| Nepárajúca sa textília vyrobená z vysokokvalitnej mikropórovej laminovanej tkaniny (švy zakryté páskami tavenými za tepla) |  |
| Môže byť použitý pri kontakte s krvou, kontaminovanými kvapalinami a infekčnými látkami „mokré baktérie“ |  |
| Antistatická úprava |  |
| Výrobok musí poskytovať ochranu CE kategórie III  Typ 4/5/6 |  |
| Výrobok musí spĺňať STN EN 14126:2003 alebo ekvivalent |  |
| Balenie : individuálne balené |  |
|  | | | | | | |
| 4. | **Návlek na obuv vysoký** | Návlek na obuv vysoký vyrobený:  z robustného, laminovaného, mikroporézneho materiálu (min. 55g/m2) | ks | 11 724 |  |  |
| Musí spĺňať ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom |  |
| Elastická lýtková časť |  |
| Podrážka odolná voči šmyku |  |
| Univerzálna veľkosť so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi |  |
|  |  | Antistatická ochranná vrstva |  |  |  |  |
| Nepárajúca sa textília |  |
| Výrobok musí spĺňať STN EN 14126+A1 alebo ekvivalent |  |
| Balenie : individuálne balené |  |
|  | | | | | | |
| 5 | **Jednorazové nitrilové nepudrované obojstranné rukavice** | Veľkosť XL | bal | 540 |  |  |
| Chlórované chemicky a biologicky odolné obojstranné rukavice |  |
| Minimálna hrúbka 0,12 mm v dlani |  |
| Minimálna hrúbka 0,18 mm v prstoch v |  |
| Vyšetrovacie rukavice z nitrilového kaučuku (vhodné pre osoby alergické na latex) |  |
| Obojstranné |  |
| Čierne alebo iná farba |  |
| Anatomický tvar rukavíc s rolovacím lemom |  |
| Povrchovo štruktúrované iba na špičkách prstov kvôli lepšiemu úchopu |  |
| Predĺžená zosilnená manžeta na rýchle a ľahké navlečenie |  |
|  |  | Celková dĺžka rukavice min 24 cm |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí spĺňať STN EN ISO 374-1:2016, požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 a lekársky štandard EU EN 455 alebo ekvivalent |  |  |  |  |
|  |  | Balenie: 100 kusov v jednom balení |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodávkou Tovaru (najmä náklady za Tovar, na obstaranie Tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie a vykládku) a primeraný zisk.