Príloha č. 1

|  |
| --- |
| **opis predmetu zákazky** , |

**Opis predmetu zákazky**

Odbor ochrany objektov Prezídia Policajného zboru (P PZ) zabezpečuje ochranu objektov MV SR na celom území Slovenskej republiky v zmysle Nariadenia MV SR č. 133/2013 o zásadách ochrany objektov. Jednotlivé objekty sú vybavené elektronickými zabezpečovacími systémami napojenými na pulty centralizovanej ochrany. Pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky (24 hodín denne 7 dní v týždni) uvedených systémov je nevyhnutné, aby technici odboru ochrany objektov P PZ boli schopní okamžite odstraňovať vzniknuté poruchy s použitím techniky a materiálu v sortimente a množstve uvedenom v tomto opise.

**Časť 3 – Prístupový systém**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Typ technického prostriedku** | **Počet kusov** |
| **1.** | Lokálny komunikačný server eSeries EB-2/B so zdrojom (prevedenie na stenu) | 4 |
| **2.** | Lokálny komunikačný server eSeries EB-2/R so zdrojom (prevedenie do racku) | 4 |
| **3.** | Bezkontaktný snímač AXR 210 s krytom | 100 |
| **4.** | Bezkontaktný snímač eReader ER310/B + kryt (sieťová prístupová čítačka) + rozšírenie licencie prístupu MV SR | 100 |
| **5.** | Karta Aktion COMBO (EM4102 -125 kHz + DESFire-13,56 MHz) s možnosťou potlače | 3000 |
| **6.** | Čítačka dokladov Aktion OCR/USB | 2 |
| **7.** | Bezkontaktný snímač USB TWN4 (125 kHz + 13,56 MHz) | 5 |
| **8.** | Bezpečnostné relé aktion eReley | 10 |
| **9.** | Elektromagnet dverový MEX 430 + montážny držiak elektormagnetu konzola MBAX | 20 |
| **10.** | Dverová lišta EMZ so signalizáciou P300PR RYS | 20 |
| **11.** | Dverová lišta EMZ so signalizáciou BO600RPSTD RYS | 10 |
| **12.** | Dverový zámok 12V Befo 11221 | 10 |
| **13.** | Dverový inverzný zámok 12V Befo 321211 | 14 |
| **14.** | Záložný zdroj AWZ-300 | 40 |
| **15.** | Prepúšťací zámok SEBURY W4 | 2 |
| **16.** | Tlačidlo priameho ohrozenia DMN 700G + škatuľa | 40 |
| **17.** | Odchodové tlačidlo ENTRY REX ABK + inštalačná škatuľa na omietku | 100 |
| **18.** | Vonkajšia jednotka KOCOM KC-MC30 | 16 |
| **19.** | Monitor KOCOM KCV-D374 W | 17 |
| **20.** | Kamera KOCOM KCMC11, 2 drôt, pinhole, antivandal, úzka 1859 | 17 |
| **21.** | Videovrátnik DS-KB2421-IM - vstupná kamera | 13 |
| **22.** | Videovrátnik DS-KH2220 - monitor | 13 |
| **23.** | Kamera videovrátnika DS-KV8113-WME1 | 10 |
| **24.** | Kamera videovrátnika DS-KV8213-WME1 | 15 |
| **25.** | Kamera videovrátnika DS-KV8413-WME1 | 4 |
| **26.** | Monitor videovrátnika DS-KH8350-WTE1 | 25 |
| **27.** | Stojan vnútornej jednotky Hikvision DS-KABH8350-T | 24 |
| **28.** | Zdroj k videovrátniku DELTA 12V | 5 |
| **29.** | IP videovrátnik DS-KIS602 (sada obsahuje: kamera DS-KD8003-IMEI/+SURFACE RÁM, monitor: DS-KH6320WTE, POE SWITCH: DS-3E0105P-E/M) | 1 |
| **30.** | Kamera videovrátnika DS-KV8202 | 4 |
| **31.** | Stojan vnútornej jednotky DS-KAB21-H | 5 |
| **32.** | DS-KD8003-IME2 - Vstupná vonkajšia kamera 2-vodičová,1 tlač modulárny systém | 10 |
| **33.** | DS-KABD8003-RS1 - Ochranný kryt pre DS-KD8003-IME2 | 10 |
| **34.** | DS-KD-ACW1 -povrchová montáž - letecký hliník | 10 |
| **35.** | DS-KAD706 - Video/audio distribútor pre 2-vodičový systém 24VDC, bez zdroja | 10 |
| **36.** | EXHDR6024 - Napájací zdroj s montážou na DIN lištu, Vstup: 85~264VAC, Výstup: 24VDC / 2,5A | 10 |
| **37.** | DS-KH6320-WTE2 -Monitor 7", 2-vodičová jednotka s WiFi, modulárny systém | 10 |
| **38.** | DS-KD-ACW2 - Montážny kryt pre 2 jednotky - povrchová montáž | 4 |
| **39.** | DS-KABD8003-RS2 - Ochranný kryt pre 2 modulové rozhranie | 4 |
| **40.** | DS-KD-KK - Rozširujúci modul pre 6 účastníkov | 2 |
| **41.** | DS-KD-KP - Rozširujúci modul klávesnice, modulárny systém | 1 |
| **42.** | DS-KH6320-WTE1 - IP Monitor - Vnútorná jednotka, modulárny systém | 2 |
| **43.** | PT02 tiesňové tlačidlo | 10 |

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové parametre ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač pre každú časť predmetu zákazky je pri dodávke povinný dodať ku každému typu technického prostriedku prehlásenie o zhode a potrebné certifikáty.