**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je dodanie personalizovaných letecký rovnošiat pre lietajúci personál leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

**Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo položky | Názov položky | Predpokladané množstvo |
| 1. | Sako rovnošatové letecké | 104 |
| 2. | Náplecníky letecké | 160 |
| 3. | Nohavice rovnošatové letecké | 192 |
| 4. | Košeľa letecká rovnošatová dlhý rukáv a krátky rukáv | 832 |
| 5. | Vesta pletená letecká | 40 |
| 6. | Kabát rovnošatový letecký | 40 |
| 7. | Čiapka letecká | 20 |
| 8. | Blúza modrá letušky | 48 |
| 9. | Vesta letušky | 24 |
| 10. | Sukňa modrá letušky | 48 |
| 11. | Nohavice modré letušky | 48 |
| 12. | Šaty modré letušky | 48 |
| 13. | Blúzka krátke rukávy, blúzka dlhé rukávy | 192 |
| 14. | Plášť letný modrý letušky | 48 |
| 15. | Plášť zimný modrý letušky | 48 |
| 16. | Kombinéza letecká | 20 |
| 17. | Bunda letecká - letná | 20 |
| 18. | Bunda letecká - zimná | 20 |
| 19. | Voľnočasové nohavice | 236 |
| 20. | Oblek | 12 |
| 21. | Bunda softshellová | 20 |
| 22. | Bunda kožená | 12 |
| 23. | Páperová bunda | 118 |
| 24. | Mikina (pánska/dámska) | 20 |
| 25. | Polokošela | 376 |
| 26. | Tričko – krátky rukáv | 160 |
| 27. | Tričko – dlhý rukáv | 80 |
| 28. | Tričko dámske | 96 |
| 29. | Tričko | 120 |
| 30. | Termobielizeň komplet (spodky + tričko) | 118 |
| 31. | Odev pracovný antistatický delený letný | 60 |
| 32. | Odev pracovný delený zimný antistatický nepremokavý | 30 |
| 33. | Rukavice letecké | 20 |
| 34. | Rukavice pracovné | 20 |
| 35. | Čiapka šiltovka | 80 |
| 36. | Čiapka – zimná | 40 |
| 37. | Ponožky letecké pár | 1180 |
| 38. | Pančuchy | 240 |
| 39. | Viazanka letecká | 168 |
| 40. | Šatka saténová letušky | 48 |
| 41. | Šál | 59 |
| 42. | Opasok letecký | 132 |
| 43. | Poltopánky | 104 |
| 44. | Zimná obuv | 40 |
| 45. | Lodičky | 48 |
| 46. | Čižmy dámske | 24 |
| 47. | Topánky zimný model | 20 |
| 48. | Topánky letný model | 20 |
| 49. | Voľnočasová obuv | 118 |
| 50. | Pracovná obuv | 60 |

**1. Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky:**

**1. Sako rovnošatové letecké - predpokladaný počet 104 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**Väzba:** plátnová

**Podšívka :**

**Farba :** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Zloženie podšívky:** 50 % acetát / 50% viskóza

**Popis výrobku:**

Sako je priliehavého tvaru podľa typu postavy, jeho dĺžka siaha po ohyb zápästia. Vzadu má 2 rázporky pre lepšie umožnenie pohybu. Má jednoradové zapínanie a klasickú rovnú fazónu.

Polpredky majú jednoradové zapínanie na 2 zlatisté gombíky priemeru 2,1 cm. V rohoch v dolnom okraji je mierne zaoblenie. Vytvarovanie v páse je dosiahnuté odševkom a členiacim švom v bočnej časti. Na ľavom polpredku v prsnej časti je prsné vrecko lištové, veľkosť cca 10 cm x cca 2,5 cm. Na prednom dieli je vyšitý znak Leteckého útvaru MV SR 1 cm pod lištovým vreckom v strede lišty (vyobrazenie v prílohe). V spodnej časti ľavého aj pravého polpredku je vnútorné vrecko výpustkové s príklopkou o veľkosti cca 16 cm x 4,5 cm, ktorá je v rohoch mierne zaoblená. Na vnútornej kompozičnej etikete je vytlačené meno majiteľa saka.

Zadný diel je v strede zošitý, v dolnom kraji s dvoma rázporkami. Vytvarovanie je dosiahnuté členiacom švom v bočnej časti.

Rukávy sú hlavicové, dvojdielne, švy rozžehlené. Na vrchnom rukáve je vo vzdialenosti cca 5 cm od dolného kraja naštepovaný zlatistý pásik šírky cca 1 cm v štyroch radoch nad sebou vo vzdialenosti cca 0,7 cm od seba (počet pásikov a ich farba je upravovaná podľa zaradenia letca).

Pre technikov je na vrchnom rukáve vo vzdialenosti cca 5 cm od dolného kraja naštepovaný zlatistý pásik s bledomodrým podkladom.

Golier pozostáva zo stojačiku a prevesu, je vystužený fixačným materiálom, uprostred zadného dielu je na spodnom stojačiku našité pútko, dĺžka hotového pútka je 60 mm. Spodný golier je plstený vo farbe vrchného materiálu.

Sako je celopodšívkované, na polpredkoch sú v prsnej časti zhotovené vnútorné dvojvýpustkové vrecká s príklopkou veľkosti cca 15 cm x 1 cm.

**Saká sú vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**2. Náplecníky letecké** **– predpokladaný počet párov 160**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**Väzba**: plátnová

Náplecníky sú celotkaninové, zdvojené, spevnené fixáciou. Majú veľkosť 8,5 cm dĺžku x 5,5 cm šírku z vnútornej strany zošité tak, aby ich bolo možné navliekať. Po obvode sú naštepované zlatisté pásiky šírky 1 cm v cca štyroch radoch vedľa seba vo vzdialenosti 0,7 cm od seba (počet pásikov a ich farba je upravovaná podľa zaradenia letca).

Pre technikov sú po obvode naštepované zlatisté pásiky s bledomodrým podkladom.

**Vyhotovujú sa v jednom veľkostnom sortimente – 8,5 cm x 5 cm**

**3. Nohavice rovnošatové letecké – predpokladaný počet ks: 192**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**Väzba**: plátnová

**Popis výrobku**:

Nohavice majú dve bočné vrecká. Horný kraj nohavíc je spracovaný do pásca, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok. Ľavá strana pásca je predĺžená so zapínaním na gombík a hák. Nohavice majú zapínanie na kovový zips. Zadné diely majú po jednom odševku, ktorý je prežehlený k stredu.

Na zadnom dieli sú vypracované zadné dvojvýpustkové vrecká so zapínaním na gombík. V spodnom okraji pásca sú všité pútka, cca 2,5 cm sú prišité o nohavice, prehnuté a v hornom okraji pásca prišité uzávierkovacím strojom. Dĺžka našitého pútka je 6 cm. V páse je rovnomerne rozmiestnených 7 pútok.

V dolnom okraji nohavíc je po obvode našité chránidlo, záložka je obnitkovaná a prišitá tak, aby prešitie nebolo z lícnej strany viditeľné.

Na vnútornej kompozičnej etikete je vytlačené meno majiteľa nohavíc .

**Nohavice sú vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a dvomi skúškami.**

**4. Košeľa letecká rovnošatová dlhý rukáv a krátky rukáv – predpokladaný počet 832 ks**

**Materiál:** tkanina

**Farba:** biela PANTONE 11-4800 TPX

**Zloženie:** 100 % bavlna

**Väzba:** TWILL, počet priadzí Ne50/1 -40/1

**Plošná hmotnosť:** 120g/m² ± 3 %

**Popis výrobku**:

Tvar košele je rovný, ramená košele sú zdupľované dvojitým sedlom. Košeľa pri strihu KLASIK má vzadu dva záhyby pri klasickom strihu o šírke 1,5 cm, pri strihoch SLIM FIT a ULTRA SLIM FIT má vzadu 2 odševky. V prednej časti je ušitá do légy. Šírka légy je 3,5 cm, pričom 0,5 cm od kraja je preštepovanie (0,5cm). Sedlo košele je preštepované v krajoch 1mm.

Golier je mierne roztvorený na šírku 11 cm na os predného dielu. Šírka goliera v prednej časti je 8 cm, v zadnej časti je 4,5 cm. Výška stojačika je 3,5 cm, zapína sa na jednu gombíkovú dierku. V prednej časti ramenného sedla je všitý podkladový náplecník na možnosť nasunutia hodnostného náplecníka.

Dlhý rukáv je ukončený do rovnej manžety šírky 7cm. Manžeta sa zapína na jednu dierku.

Krátky rukáv je ukončený do záložky, ktorá má šírku 3,5cm . Dĺžka rukáva je cca 26,5cm a šírka je cca 20 cm.

Na prednom dieli v hrudnej časti je nakladené vrecko s protizáhybom. Nad vreckom je príklopka listového tvaru . V strede príklopky je dierka na zapínanie. Na príklopke v pravom hornom rohu je otvor - dierka o šírke 2 cm (otvor na pero) a 3 cm od predného okraja je výšivka znaku Leteckého útvaru MV SR (farby a tvar ako je použitá na saku).

**Košela je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a dvomi skúškami.**

**5. Vesta pletená letecká – predpokladaný počet 40 ks**

**Materiál:** pletenina

**Zloženie:** 50% bavlna / 50% akryl , hrúbka 30/2 – 2 x

**Farba**: tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Popis výrobku:**

Jedno lícne pletene .

Patent na prednom a zadnom dieli 2/2 s 5cm výškou, prieramok 2/2 prehnutý má šírku2 cm, hĺbka prieramku je 24 cm. Šírka priekrčníka je 16,5cm. Výstrih je v tvare V, patent výstrihu 2/2 prehnutý šírka 2 cm.

Na veste sú všité výložky z tmavomodrej tkaniny zo 100 % bavlny s plošnou hmotnosťou 120 g/m² ± 2 %. Na každej výložke je 1 gombík. Rozmer výložky je 4,5 cm x 11,5 cm .

Na ľavom prednom dieli 23 cm od horného okraja a 11,5cm od ľavého okraja vesty je vyšitý znak Leteckého útvaru MV SR.

**Vesta je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a dvomi skúškami.**

**6. Kabát rovnošatový letecký – predpokladaný počet 40 ks**

**Základný materiál – zloženie:** 60% vlna / 20% viskóza / 20% PAD

**Farba:** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 520 g/m² ± 5%

**Popis výrobku:**

Jednoradový kabát má zapínanie na zips s légou .

Predný diel - 2 rovné bočné dvojvýpustkové vrecká s príklopkou, na ľavom prednom diely našitá léga so skrytým zapínaním. na spodnej strane légy sú  2 autogombíky, léga je preštepovaná na šírku 1 cm, 1 vnútorné vrecko, nad týmto vreckom je vo výške cca 3 cm vyšitý znak Leteckého útvaru MV SR.

Zadný diel – zošívaný stredom, šev rozžehlený, v dolnej časti falošný rázporok, šev prežehlený a preštepovaný.

Rukáv je dvojdielny. Golier je stojačikový, spodný golier členený, na golieri je zapínanie na pracku. Golier je po obvode preštepovaný. Vešiaková priamka je všitá v strede priekrčníka. Kabát je celopodšitý. Podšívka je vo farbe tmavomodrej, zloženie 50 % viskóza / 50 % PES. Na vnútornej etikete je natlačené meno majiteľa.

**Kabát je vyhotovený na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**7. Čiapka letecká – predpokladaný počet 20 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:**  tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**Väzba:** plátnová

**Podšívka:**

**Zloženie:** 50 % acetát / 50 % viskóza

**Popis výrobku:**

Čiapka je bez rozlíšenia hodnosti, štítok má obdĺžnikový tvar na konci zaoblený. Okolok má šírku 5 cm, je modrý a lemovaný zlatým prúžkom o šírke 1,2 cm, v strede je umiestnený vyšívaný znak Leteckého útvaru MV SR (vyobrazenie v prílohe).

Krempa v najvyššom bode dosahuje výšku 7,5 cm. Vnútorné potítko je z umelej usne.

**Čiapka je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**8. Blúza modrá letušky - predpokladaný počet 48 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX v kombinácii s jemným odtieňom zlatej farby

**Materiál:** 98 % polyester / 2 % elastan

**Podšívka :** 100% viskóza

**Farba :** tmavomodrá, medzi podsádkou a podšívkou je všitý biely pásik šírky 3 mm po celom obvode blúzy

**Popis výrobku:**

Polpredky majú zapínanie na 2 gombíky. Majú princesové členenie od prieramku k dolnému kraju. Ďalšie členenie ide od goliera k vrecku. Na polpredkoch sú našité 2 vnútorné dolné jednovýpústkové vrecká dĺžky cca 14 cm, výpustka je ozdobená zlatou tkanou prepletanou ozdobou/lampasom v šírke cca 1 cm.

Golier je zhora olemovaný 1 cm širokým lemom.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju.

Rukávy sú hlavicové, dvojšvové, hladké.

Blúza je celopodšívkovaná, podšívka je tmavomodrej farby, medzi podsádkou a podšívkou cez zadný diel je všítý biely pásik šírky cca 3 mm.

Rozdiel vyhotovenia pánskeho a dámskeho je v zapínaní a v konštrukcii strihu.

**Blúza je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**9. Vesta letušky - predpokladaný počet 24 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX

**Materiál:** 98 % polyester / 2 % elastan

**Podšívka :** 100% viskóza

**Farba :** PANTONE19-4024TPX tmavomodrá, medzi podsádkou a podšívkou je všitý biely pásik šírky 3 mm po celom obvode vesty

**Popis výrobku:**

Vesta je bez rukávov. Polpredky majú zapínanie na 1 gombík priznaný zvonku, a jeden gombík poistný vnútri. Majú princesové členenie od prieramku k dolnému kraju. Na polpredkoch sú našité 2 vnútorné jednovýpustkové vrecká dĺžky cca 11 cm. Na pravom polpredku je vyšívaná dekorácia. Polpredky majú v mieste pása zapínanie na 1 gombík tmavomodrej farby priemeru cca 18 mm.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju.

Rozdiel vyhotovenia pánskeho a dámskeho je v zapínaní a v konštrukcii strihu.

**Vesta je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**10. Sukňa modrá letušky - predpokladaný počet 48 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX

**Materiál:** 98 % polyester / 2 % elastan

**Podšívka :** 100% viskóza

**Farba :** PANTONE 19-4024 TPX tmavomodrá

**Popis výrobku:**

Sukňa má rovný strih, dĺžka mierne nad kolená. Predný diel sa skladá z viacerých dielov. Prestrihnutie smeruje od pása cez dĺžku sukne ku vonkajším švíkom sukne, s týmto švíkom sa spája cca 10 cm nad ukončenou dĺžkou sukne. Toto prestrihnutie nie je funčné, ale ozdobné. Zahŕňa aj pásové vybratie.

Zadný diel je stredom zošitý, v spodnej časti je rázporok dĺžky cca 13 cm, pásové vybratie zabezpečené opäť ozdobným prestrihom po takmer celej dĺžke sukne.

Zapínanie sukne je v stredovom šve zadného diela, kde je všitý skrytý zips. Pásová línia je predšitá podsádkou cca 5 cm, v mieste bočných švou sú našité úchytky na zavesenie sukne. Dolný kraj je zapravený cca 3 cm.

Sukňa je podšitá podšívkou tmavomodrej farby.

**Sukňa je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**11. Nohavice modré letušky - predpokladaný počet 48 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX

**Materiál:** 98 % polyester / 2 % elastan

**Popis výrobku:**

Nohavice sú rovného strihu, v bočných švoch majú dve šikmé bočné vrecká. Na zadnom dieli na pravej aj ľavej strane je lištové vrecko. Horný kraj nohavíc je spracovaný do pásca, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok. Pásec je široký 4 cm, na pásci je všitých 5 pútiek šírky cca 8 mm výška cca 4,5 cm.

Spodný kraj nohavíc je podohnutý, šírka podohnutia cca 3,5 cm.

**Nohavice sú vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**12. Šaty modré letušky - predpokladaný počet 48 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX

**Materiál:** 98 % polyester / 2 % elastan a pletenina (jednolícna hladká) 95% viskóza / 5% elastan

**Podšívka :** 100% viskóza

**Farba :** PANTONE 19-4024 TPX tmavomodrá

**Popis výrobku:**

Šaty sú vyhotovené z tkaniny, v páse členené. Trup šiat má okrúhly výstrih, pri krku. Predný aj zadný diel má princesové členenie od prieramku k pásovej línii. Trup zadného dielu je v strede členený, v stredovom šve je všitý skrytý zips.

Sukňa má rovný strih, dĺžka po kolená. Predný diel sa skladá z viacerých dielov. Prestrihnutie smeruje od pása cez dĺžku sukne ku vonkajším švíkom sukne, s týmto švíkom sa spája cca 10 cm nad ukončenou dĺžkou sukne. Toto prestrihnutie nie je funčné, ale ozdobné. Pásové vybratie zabezpečené 2 odševkami naväzujúcimi na členenie trupu. Sukňa má v bočnom šve členenie umiestnené rovnomerne cez predný aj zadný diel v šírke cca 13 cm všitý pás základného materiálu.

Rukávy sú hlavicové, trojštvrťové, vyhotovené z pleteniny tmavomodrej farby.

Šaty sú podšité pružnou podšívkou tmavomodrej farby.

**Šaty sú vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**13. Blúzka krátke rukávy, blúzka dlhé rukávy - predpokladaný počet 192 ks**

**Základný materiál:** jednolíca hladkátkanina

**Farba:** PANTONE 11-4001 TCX biela

**Materiál:** úplet / žoržet 95 % viskóza / 5 % elastan v kombinácií s tkaninou 100% polyester (šifónový žoržet)

Šifónová časť je potlačená motívom “pocta M.R. Štefánikovi”, rukávy sú bez potlače

**Popis výrobku:**

Blúzka je vyhotovená zo šifónu, na ramenách sú sedlá z pleteniny, rukávy sú hlavicovo vsadené, tiež z pleteniny.

Blúzka je pod krkom jemne riasená, v rozpätí cca 8 cm. Výstrih je okrúhly, pod krkom. Blúzka je hladká, vybratie je v riasení pod krkom. Je voľne splývavá okolo tela.

**Blúzka je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**14. Plášť letný modrý letušky - predpokladaný počet 48 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX modrá

**Materiál:** 60 % viskóza / 40% polyuretán

**Väzba:** plátnová

**Podšívka :**

**Farba :** PANTONE 19-3921 TPX tmavomodrá

**Zloženie podšívky:** 50 % acetát / 50% viskóza

**Popis výrobku:**

Polpredky majú jednoradové zapínanie. Majú princesové členenie od prieramku k dolnému kraju. Na polpredkoch sú našité 2 vnútorné lištové vrecká dĺžky cca 14 cm, lišta šírky cca 3 cm. Polpredky majú zapínanie na 6 striebristých autogombíkov, z vrchnej strany autogombíku ozdobný prvok.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju. V dolnej časti je rázporok dĺžky cca 30 cm. V priekrčníku je všitý naložený límec so stojačikom v zadnom dieli. V bočných švoch v mieste pása sú naštepované úchytky výšky cca 5 cm na viazací pásec. Pásec je šírky 4 cm dĺžky 160 cm zo základného materiálu preštepovaný na 6 mm v kraji červenou niťou.

Rukávy sú hlavicové, dvojšvové, hladké. Plášť je v predných krajoch, v členiacich švoch, po obvode límca a lišty oštepovaný na 6 mm v kraji červenou niťou.

Plášť je celopodšívkovaný, podšívka je kontrastnej farby (biela, červená, modrá). Rozdiel vyhotovenia pánskeho a dámskeho je v zapínaní a v konštrukcii strihu.

**Plášť je vyhotovený na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**15. Plášť zimný modrý letušky - predpokladaný počet 48 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE 19-4024 TPX

**Materiál:** 40% flauš vlna / 60% polyester (PES)

**Väzba:** plátnová

**Podšívka :**

**Farba :** PANTONE 19-3921 TPX tmavomodrá

**Zloženie podšívky:** 50 % acetát / 50% viskóza

**Popis výrobku:**

Polpredky majú jednoradové zapínanie. Majú princesové členenie od prieramku k dolnému kraju. Na polpredkoch sú našité 2 vnútorné lištové vrecká dĺžky cca 14 cm, lišta šírky cca 3 cm. Polpredky majú zapínanie na 6 autogombíkov, z vrchnej strany autogombíku ozdobný prvok.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju. V dolnej časti je rázporok dĺžky cca 30 cm. V priekrčníku je všitý naložený límec so stojačikom v zadnom dieli.

Rukávy sú hlavicové, dvojšvové, hladké. Plášť je v predných krajoch, v členiacich švoch, po obvode límca a lišty oštepovaný na 6 mm v kraji modrou niťou.

Plášť je celopodšívkovaný, podšívka je kontrastnej farby (biela, červená, modrá). Rozdiel vyhotovenia pánskeho a dámskeho je v zapínaní a v konštrukcii strihu.

**Plášť je vyhotovený na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**16. Kombinéza letecká - predpokladaný počet 20 ks**

**Základný materiál:** aramidové vlákno so silnou odolnosťou proti vysokým teplotám

**Farba:** PANTONE15-0318PTX (sage green)

**Plošná hmotnosť:**  165 gr/m2 ± 5%

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Popis výrobku:**

Odev jednodielny pilotný je určený pre posádky vrtuľníkov. Kombinéza je zapínaná dvojcestným zipsom predĺženým do ľavej časti nohavíc, podložený zakladným materiálom.

Predné diely sú v celku s náprsnými vreckami uzatváranými zipsami, zadné diely sú v páse prestrihnuté. Rukávy dlhé hlavicového typu, golier je jednodielny stojatý. Ramenné časti sú spevnené základným materiálom. Predné diely sú vcelku. Náprsné vrecká – nakladané, zapínané na 16 cm dlhý zips. Na pravom prednom dieli na hrudnej časti je našitý suchý zips (mäkká strana) 7 x 10 cm pre označenie. Na ľavom prednom diely na hrudnej časti je našitý suchý zips (mäkká strana) 5 x 10 cm pre označenie.

V dolnej časti nohavíc umiestnené mechové zdvojené vrecká. Na stehennej na oboch nohaviciach umiestnené nakladané vrecká zapínané 16 cm dlhým zipsom. Ľavé vrecko je tvarované, všité do bočného švu, vstup do vrecka z prednej strany. Pravé vrecko 19 x 23 cm (šírka x výška), našité po obvode, vstup do vrecka z vrchnej strany. Na oboch stehenných vreckách našité 2 ks suchý zips (mäkká strana) 20 x 2,5 cm, tak aby bolo možné pripevniť fóliový obal veľkosti 19 x 20 cm (šírka x výška). V dolnej časti nohavíc sú našité výpustky s 22 cm zipsom pre nastavenie dolnej šírky nohavíc. Dolné nakladané tvarované vrecká umiestnené v dolnej časti nohavíc cez bočný šev a sú zapínané 20 cm dlhým zipsom.

Rozmer vreciek: dĺžka 27 cm, šírka hornej časti 22,5 cm, šírka spodnej časti 20 cm. Vrecká sú umiestnené zrkadlovo a sú zhodné.

Zadný diel je v páse prestrihnutý, pri prieramkových švoch a líniou pásu všitá pletenina široká 10 cm. V línii pásu je 5,5 cm široký tunel vyústený na vnútornej strane predných dielov s prevlieknutou 2,5 cm širokou gumou určenou pre  reguláciu veľkosti obvodu pásu. Zadný diel nohavíc je bez členenia. Na pravom zadnom dieli v stehennej časti pri bočnom šve je umiestnené na zosilnenej časti zdvojené vrecko na nôž. Dolný okraj nohavíc je zahnutý a prešitý v šírke 3 cm.

Rukávy zo základného materiálu, dvojdielne so všitou špicou pre voľnosť pohybu. V podpazuší umiestnené odvetranie z filetového úpletu. Na oboch rukávoch sú v hornej časti nakladané tvarované vrecká, zapínané 15 cm dlhým zipsom. Na ľavom rukávovom vrecku je nakladané vrecúško na perá. Vrecko je prekryté pätkou zapínanou suchým zipsom – zabezpečuje perá proti vypadnutiu z vrecúška. Vrecko je umiestnené tak, aby nezasahovalo do lakťovej časti rukávu. Na ľavej rukávovej hlavici je našitý suchý zips (mäkká strana) 3 x 4,5 cm pre označenie. Na pravej rukávovej hlavici je našitý suchý zips (mäkká strana) 10 x 9,5 cm pre označenie. Dolný okraj rukávov je zahnutý a prešitý v šírke 3 cm, umiestnené sú aj spínadlá zapínané suchým zipsom.

Golier je stojatý 10 cm vysoký v prednej časti tvarovaný, vrchný golier je spevnený a prešitý, v priekrčníku je umiestnené pútko pre zavesenie.

Spracovanie – všetky švy sú zaistené proti strapkaniu obšitím niťou. Začiatok a zakončenie strojového šitia zaistené spätným zašitím najmenej 10 mm dlhým. Požadovaný počet stehov na 10 mm strojového šitia je 3-5 stehov. Vzdialenosť ihiel pri prešití dvojihlovým strojom je 5 až 6 mm. Všetky zipsy kovového vyhotovenia musia byť podložené nehorľavým materiálom. Všetky zipsy kovového vyhotovenia musia byť vybavené ťahačom zo základného materiálu, dlhé min. 3 cm. Všetky namáhané časti musia byť spevnené uzávierkami. Výpustky sú spevnené knôtom pre ľahšiu manipuláciu so zipsom. Švy musia byť rovné s pravidelnými rovnomerne utiahnutými stehmi a pružné natoľko, aby sa pri natiahnutí nepretrhli. Konce nití musia byť odstrihnuté. Šitie alebo ozdobné prešitie nesmie spôsobovať stiahnutie alebo vrásnenie švov. Rozmery zipsov, vreciek musia byť v proporčnom súlade s jednotlivými veľosťami.

**Kombinéza je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**17. Bunda letecká letná – predpokladaný počet 20 ks**

**Základný materiál:** aramidové vlákno so silnou odolnosťou proti vysokým teplotám

**Farba:** PANTONE15-0318PTX sage green

**Plošná hmotnosť:**  165 gr/m2 ± 5%

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Popis výrobku:**

Bunda pilotná určená pre posádky vrtuľníkov. Bunda skrátenej dĺžky zakončená pásovým golierom, zapínaná na zips podložený základným materiálom s náprsnými a bočnými vreckami na zips. Rukávy sú dvojdielne, golier stojatý. Zhotovená je zo základného materiálu s podšívkou.

Predné diely sú v ramennej časti spevnené sedlom zo základného materiálu. V hornej časti sa nachádzajú zvislé vnútorné náprsné vrecká zapínané krytým 20 cm zipsom. Bočné vrecká zapínané rovnako krytým 20 cm zipsom. Na pravej prsnej časti našitý suchý zips (mäkký diel) 7 x 10 cm, na ľavej časti 5 x 10 cm. Bunda má dve vnútorné vrecká zapínané 20 cm zipsom. Náprsné vrecká – zvislé, vstrihnuté, dvojvýpustkové zapínané na 20 cm dlhý výpustkami krytý zips. Umiestnený 2 cm pod zdvojeným sedlom a 5 cm od predného okraja. Vnútorné vačky sú upevnené na prednom diele dvojitým prešitím dvojihlovým strojom v rozostupe 0,5 cm. Prešitie je v tvare vnútorných vreciek. Vrecká sú umiestnené zrkadlovo. Bočné vrecká – vstrihnuté, dvojvýpustkové zapínané na 20 cm dlhý výpustkami krytý zips. Vrecká sú umiestnené 6 cm od dolného okraja predného dielu, horný okraj otvoru vrecka je umiestnený 8,5 od bočného švu a dolný kraj otvoru je umiestnený 5 cm od bočného švu. Vrecká sú umiestnené zrkadlovo. Vnútorné náprsné vrecká - vstrihnuté, dvojvýpustkové zapínané na 20 cm dlhý výpustkami krytý zips, umiestnené 9 cm od priekrčníku a 4 cm od predného okraja. Vrecká sú umiestnené zrkadlovo.

Zadný diel je členený dvojitým sedlom po stranách zadného dielu 4 cm hlboký proti záhyb v okraji, prešitý na dvojihlovom stroji. V priekrčníku zadného dielu umiestnené pútko pre zavesenie.

Rukávy zo základného materiálu, dvojdielne v lakťovej časti spevnené náložkami. V prednom rukávovom šve pri dolnom okraji rozparok zapínaný na podložený, krytý 20 cm zips, pri dolnom okraji rukávov rozparok krytý pätkou s rozmermi 12 x 2,5 cm zapínanou na suchý zips. Na pätke je našitá tvrdá časť suchého zipsu rozmeru 5 x 2,5 cm, na rukáve je našitá mäkká časť rozmeru 10 x 2,5 cm. Na ľavom rukáve v hornej časti umiestnené nakladané vrecko – 17 x 19 cm zapínané na 15 cm dlhý krytý zips. Na vrecku nakladané vrecúško a suchý zips. Vrecko je prekryté pätkou zapínanou suchým zipsom. Vrecko musí byť umiestnené tak aby nezasahovalo do lakťovej časti rukávu. Na ľavom rukáve je našitá mäkká časť suchého zipsu s rozmerom 3 x 4,5 cm a na pravom s rozmermi 10 x 9,5 cm na pripevnenie značenia. Dolný okraj rukávov je zahnutý a prešitý v šírke 3 cm.

Golier – stojatý, 10 cm vysoký v okraji prešitý na dvojihlovom stroji, v prednej časti tvarovaný, s vloženou trojdielnou kapucňou z nepremokavej tkaniny, v tvárovej časti stiahnuteľnou. Otvor pre vloženie kapucne je zaistený suchými zipsami s rozmermi 5 x 2,5 cm. Kapucňa – z nepremokavej tkaniny, trojdielna všitá do stojatého goliera. Kapucňa má dva bočné diely a jeden diel je v dolnej časti. V tvárovej časti je zhotovený 2 cm široký tunel s prevlečenou sťahovacou šnúrou zabezpečenou proti vyvlečeniu, konce sťahovacej šnúry sú zabezpečené proti strapkaniu uzlom. Dĺžka kapucne je 36,5 cm, šírka 24 cm. Pásový golier 5 cm široký, na bokoch stiahnutý navlečenou gumičkou, stredom prešitou na dvojihlovom stroji.

Spracovanie – všetky švy sú zaistené proti strapkaniu obšitím niťou. Začiatok a zakončenie strojového šitia zaistené spätným zašitím najmenej 10 mm dlhým. Požadovaný počet stehov na 10 mm strojového šitia je 3-5 stehov. Vzdialenosť ihiel pri prešití dvojihlovým strojom je 5 až 6 mm. Všetky zipsy kovového vyhotovenia musia byť podložené nehorľavým materiálom. Všetky zipsy kovového vyhotovenia musia byť vybavené ťahačom zo základného materiálu, dlhé min. 3 cm. Všetky namáhané časti musia byť spevnené uzávierkami. Výpustky sú spevnené knôtom pre ľahšiu manipuláciu so zipsom. Švy musia byť rovné s pravidelnými rovnomerne utiahnutými stehmi a pružné natoľko, aby sa pri natiahnutí nepretrhli. Konce nití musia byť odstrihnuté. Šitie alebo ozdobné prešitie nesmie spôsobovať stiahnutie alebo vrásnenie švov. Rozmery zipsov, vreciek musia byť v proporčnom súlade s jednotlivými veľkosťami.

**Bunda letná je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**18. Bunda letecká zimná – predpokladaný počet 20 ks**

**Základný materiál:** aramidové vlákno so silnou odolnosťou proti vysokým teplotám

**Farba:** PANTONE15-0318PTX sage green

**Plošná hmotnosť:**  165 gr/m2 ± 5%

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Zatepľovacia vrstva:** rúno so zníženou horľavosťou (aramid, viskóza FR alebo ich zmes)

**Popis výrobku:**

Bunda určená pre letové posádky pre prácu v kabíne lietadla.

Bunda zhotovená z materiálu; aramidové vlákno so silnou odolnosťou proti vysokým teplotám s podšívkou zateplená rúnom. Spodný okraj bundy je spracovaný do sťahovacieho pásu (s gumičkou) širokého 5 cm.

Golier je stojatý s integrovanou kapucňou. V krčnej oblasti je všité zavesovacie pútko. V podpažnej časti sú vetracie otvory zapínateľné 24 cm zipsom s ťahačom pre ľahšiu manipuláciu.

Predný a zadný diel bundy je členený sedlami. Predné a zadné sedlá sú zosilnené ďalšou vrstvou tkaniny. Zadný diel má po stranách záhyby pre lepšiu voľnosť pohybu. Na prednej časti sa nachádzajú dve šikmé vrecká prekryté pätkou, ktorá je zapínaná suchým zipsom. V ľavej hornej prsnej časti našitý suchý zips 5 x 10 cm, v pravej 7 x10 cm pre značenie. V ľavej vnútornej časti umiestnené nakladané vrecko 20 x 22 cm zatvárané 18 cm krytým suchým zipsom.

Zapínanie bundy je na krytý zips s ťahačom, podložené základným materiálom.

Rukávy bundy sú dvojdielne. Na ľavom rukáve v hornej časti nakladané, tvarové vrecko zapínané 15 cm krytým zipsom s priestormi pre perá. Vrecko je prekryté pätkou na suchý zips. Vrecko nesmie zasahovať do lakťovej časti. Na ľavej rukávovej hlavici našitý suchý zips 3 x 4,5 cm, na pravej 10 x 9,5 cm pre značenie.

Spracovanie – všetky švy sú zaistené proti strapkaniu obšitím niťou. Začiatok a zakončenie strojového šitia zaistené spätným zašitím najmenej 10 mm dlhým. Požadovaný počet stehov na 10 mm strojového šitia je 3-5 stehov. Vzdialenosť ihiel pri prešití dvojihlovým strojom je 5 až 6 mm. Všetky zipsy kovového vyhotovenia musia byť podložené nehorľavým materiálom. Všetky zipsy kovového vyhotovenia musia byť vybavené ťahačom zo základného materiálu, dlhé min. 3 cm. Všetky namáhané časti musia byť spevnené uzávierkami. Výpustky sú spevnené knôtom pre ľahšiu manipuláciu so zipsom. Švy musia byť rovné s pravidelnými rovnomerne utiahnutými stehmi a pružné natoľko, aby sa pri natiahnutí nepretrhli. Konce nití musia byť odstrihnuté. Šitie alebo ozdobné prešitie nesmie spôsobovať stiahnutie alebo vrásnenie švov. Rozmery zipsov, vreciek musia byť v proporčnom súlade s jednotlivými veľosťami.

**Bunda zimná je vyhotovená na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**19. Voľnočasové nohavice: dámske/pánske- predpokladaný počet 236 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** tmavá modrá PANTONE 19-4024 TPX

**Plošná hmotnosť:**  360 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 95% bavlna / 2% elastan

**Popis výrobku:**

Nohavice sú rovného strihu, v bočných švoch majú dve šikmé bočné vrecká. Na zadnom dieli na pravej aj ľavej strane je lištové vrecko. Horný kraj nohavíc je spracovaný do pásca, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok. Pásec je široký 5 cm, na pásci je všitých 5 pútiek šírky cca 8 mm výška cca 5 cm.

Spodný kraj nohavíc je podohnutý, šírka podohnutia cca 3,5 cm.

**Nohavice sú vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**20. Oblek - predpokladaný počet 12 ks**

**Sako:**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**väzba:** plátnová

**Podšívka :**

**Farba :** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Zloženie podšívky:** 50 % acetát / 50% viskóza

**Popis výrobku:**

Sako je priliehavého tvaru podľa typu postavy, jeho dĺžka siaha po ohyb zápästia. Vzadu má 2 rázporky pre lepšie umožnenie pohybu. Má jednoradové zapínanie a klasickú rovnú fazónu.

Polpredky majú jednoradové zapínanie na 2 gombíky priemeru 2,1 cm. V rohoch v dolnom okraji je mierne zaoblenie. Vytvarovanie v páse je dosiahnuté odševkom a členiacim švom v bočnej časti. V spodnej časti ľavého aj pravého polpredku je vnútorné vrecko výpustkové s príklopkou o veľkosti cca 16 cm x 4,5 cm, ktorá je v rohoch mierne zaoblená. Na vnútornej kompozičnej etikete je vytlačenémeno majiteľa saka.

Zadný diel je v strede zošitý, v dolnom kraji s dvoma rázporkami. Vytvarovanie je dosiahnuté členiacom švom v bočnej časti.

Rukávy sú hlavicové, dvojdielne, švy rozžehlené.

Golier pozostáva zo stojačiku a prevesu, je vystužený fixačným materiálom, uprostred zadného dielu je na spodnom stojačiku našité pútko, dĺžka hotového pútka je 60 mm. Spodný golier je plstený vo farbe vrchného materiálu.

Sako je celopodšívkované, na polpredkoch sú v prsnej časti zhotovené vnútorné dvojvýpustkové vrecká s príklopkou veľkosti cca 15 cm x 1 cm.

**Sako je vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**Nohavice:**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** tmavomodrá PANTONE 19-3921 TPX

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**Väzba:** plátnová

**Popis výrobku:**

Nohavice majú dve bočné vrecká. Horný kraj nohavíc je spracovaný do pásca, v ktorom sú rozmiestnené pútka na opasok. Ľavá strana pásca je predĺžená so zapínaním na gombík a hák. Nohavice majú zapínanie na kovový zips.

Zadné diely majú po jednom odševku, ktorý je prežehlený k stredu. Na zadnom dieli sú vypracované zadné dvojvýpustkové vrecká so zapínaním na gombík. V spodnom okraji pásca sú všité pútka, cca 2,5 cm sú prišité o nohavice, prehnuté a v hornom okraji pásca prišité uzávierkovacím strojom. Dĺžka našitého pútka je 6 cm. V páse je rovnomerne rozmiestnených 7 pútok.

V dolnom okraji nohavíc je po obvode našité chránidlo, záložka je obnitkovaná a prišitá tak, aby prešitie nebolo z lícnej strany viditeľné.

Na vnútornej kompozičnej etikete je vytlačené meno majiteľa nohavíc .

**Nohavice sú vyhotovené na mieru zákazkovým spôsobom s odobratím mier a  dvomi skúškami.**

**21. Bunda softshell – predpokladaný počet 20 ks**

**Základný materiál:** funkčná tkanina s polyuretánovou membránou

**Farba:** PANTONE19-3832TCX navy blue

**Plošná hmotnosť:**  270-330 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 95% polyester, 5% elastan

**Popis výrobku:**

Bunda s jemným povrchom elastická odolná voči vetru, nepremokavá (min. 5000 mm vodného stĺpca). Vyrobená z funkčnej tkaniny s polyuretánovou membránou. Vnútorná časť bundy vyhotovená z hrejivého mikroflízu.

V prednej časti sieťové futro.

Rukávy šité z pásov, priľnavý strih. V prednej spodnej časti bundy postranné vrecká uzatvárateľné zipsom, jedno vrecko v ľavej náprsnej časti uzatvárateľné zipsom.

Spodná časť bundy vybavená sťahovaním šnúrkou s brzdami (v páse). Možnosť umiestnenia loga v ľavej prsnej časti so šírkou do 12 cm.

**Bunda sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**22. Bunda kožená - predpokladaný počet 12 ks**

**Základný materiál:** ovčia drsná koža s cca. 20 mm vlny

**Farba:** hnedá

**Vnútroná farba:** teplý med

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 41% vlna / 55 % PES / 4% elastan

**Väzba:** hnedá koža

**Popis výrobku:**

Bunda vyrábaná špeciálne na účely v letectve.

Švy: všetky švy sú prešívané overlockom a zviazané dvojitou prešívanou mäkkou kožou. Vrecká: dve bočné vstupné vrecká. Zipsy: Robustná mosadz.Pracka: Spona, ktorá zatvára bedrový pás, vyrobená z liatej mosadze.

Vetranie: Smaltované mosadzné ventilátory pod pažou.

**Bunda sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**23. Páperová bunda - predpokladaný počet 118 ks**

**Základný materiál:** 100% nylon6, hrejivá prírodná výplň z páperia

**Farba:** PANTONE19-3832TCX navy blue, PANTONE18-1662TCX

červená

**Plošná hmotnosť:** 290 g/m² ± 5%

**Zloženie materiálu:** 100% nylon6 a výplň z páperia, vodoodpudivý, druhá a tretia vrstva s ochranou pred vetrom

**Popis výrobku:**

Ľahká páperová bunda, ale zároveň teplá bunda s hrejivou prírodnou výplňou z páperia určená pre pánov aj dámy PANTONE19-3832TCX navy blue a PANTONE18-1662TCX červená.

Použitý materiál je vodoodpudivý a druhá a tretia vrstva dokonale ochráni pred vetrom. Zloženie materiálu: 100 % nylon6.  Vrchná úprava materiálu s podporou funkčných vlastností a ochranou pred špinou a mastnotami. Má prešívanú podšívku, vysoký golier, spodnú časť a anatomicky tvarované rukávy lemované gumou, priliehavého predĺženého strihu, s dvomi vonkajšími a jedným vnútorným vreckom. Bunda je určená na celoročné použitie.

**Bunda sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**24. Mikina (pánska/dámska) - predpokladaný počet 98 ks**

**Základný materiál:** bavlna

**Farba:** PANTONE19-3832TCX navy blue

**Plošná hmotnosť:**  min. 320 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 100% bavlna

**Popis výrobku:**

Bavlnená mikina so stojatým golierom na krátky zips. Zhotovená z jemnej teplo produkujúcej tkaniny s protižmolkovou úpravou. Pevný patent. Vyhotovené dvojitým šitím. Možnosť umiestnenia loga v ľavej prsnej časti so šírkou do 12 cm.

**Mikina sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**25. Polokošela - predpokladaný počet 376 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** PANTONE19-3832TCX modrá

**Plošná hmotnosť:**  min. 200 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 100% bavlna

**Väzba:**  Pique

**Popis výrobku:**

Pánske/dámske bavlnené polo tričko s krátkymi rukávmi a kontrastnými pruhmi. Golier je možné nosiť klasicky alebo hore. Strih s bočnými švami. Strih s rozparkami.

Možnosť umiestnenia loga v ľavej prsnej časti so šírkou do 12 cm.

**Polokošela sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**26. Tričko krátky rukáv – predpokladaný počet 160 ks**

**Základný materiál:** bavlna

**Farba:** PANTONE19-3832TCX navy blue

**Plošná hmotnosť:** 200 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 95% jemne tkaná počesaná bavlna, 5% elastan

**Popis výrobku:**

Tričko je mäkkého elastického prevedenia s elastanom. Rovný k telu priliehavý strih s okrúhlym výstrihom (golierom). Tričko je zhotovené kvalitným dvojihlovým šitím.

Možnosť umiestnenia loga v ľavej prsnej časti so šírkou do 12 cm.

**Tričko s krátkym rukávom sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**27. Tričko – dlhý rukáv - predpokladaný počet 80 ks**

**Základný materiál:** bavlna

**Farba:** PANTONE19-3832TCX navy blue

**Plošná hmotnosť:**  200 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 95% jemne tkaná počesaná bavlna, 5% elastan

**Popis výrobku:**

Tričko je mäkkého elastického prevedenia s elastanom. Rovný k telu priliehavý strih, dlhé rukávy s okrúhlym výstrihom (golierom). Tričko je zhotovené kvalitným dvojihlovým šitím.

Možnosť umiestnenia loga v ľavej prsnej časti so šírkou do 12 cm.

**Tričko s dlhým rukávom sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**28. Tričko dámske - predpokladaný počet 96 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:**

**Plošná hmotnosť:**  min. 200 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 100% bavlna,

**Popis výrobku:**

Dámske tričko vyrobené z bavlny s krátkymi rukávmi a okrúhlym výstrihom vhodné na celoročné nosenie. Strih s bočnými švami, jemne zúžený strih, tričko s okrúhlym výstrihom.

Možnosť umiestnenia loga v ľavej prsnej časti so šírkou do 12 cm.

**Dámske tričko s krátkym rukávom sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**29. Tričko - predpokladaný počet 120 ks**

**Farba:** PANTONE12-0643 TCX žltá

**Plošná hmotnosť:**  140 gr/m2

**Zloženie vrchný materiál:** 100% rychloschnúci polyester

**Popis výrobku:**

Výstražné tričko s golierom a krátkym rukávom, reflexné pruhy, úpravou pre rýchle a rovnomerné schnutie, žltej farby.

Tovar musí spĺňať normu EN ISO 20471.

**Výstražné tričko sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**30. Termobielizeň – komplet (tričko + spodky) predpokladaný počet 118 ks**

**Vrch:**

**Základný materiál:** merino vlna a odolná syntetická priadza okolo ktorej je táto vlna obmotaná - 100% vlna Merino 200 až 250g/m2

**Farba:** PANTONE 19-0303 TCX čierna

**Plošná hmotnosť:**  360 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Popis výrobku:**

Tričko z merino vlny, Ploché švy pre zniženie odierania a zvyšenie komfortu pri nosení.

Raglanové rukávy.

**Spodok:**

**Základný materiál:** Kombináciou dvoch materiálov – merino vlny a bambusu, ktoré sú spojené sendvičovou konštrukciou

**Farba:** PANTONE 19-0303 TCX čierna

**Plošná hmotnosť:**  360 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Vonkajšia** časť je z merino vlny,. Tento materiál nezapácha ani po viacerých noseniach. Merino vlna udrží telo v teple aj v prípade potenia a následného navlhnutia materiálu. Bambus, ktorý sa nachádza **zvnútra**, má takmer totožné vlastnosti ako merino vlna.

Elastický pás.Ploché švy znižujú odieranie a zvyšujú komfort pri nosení .

**Termobielizeň sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**31. Odev pracovný antistatický delený letný - predpokladaný počet 60 ks**

**Základný materiál:** tkanina, antistatická úprava

**Farba:** PANTONE19-4052 modrá

**Plošná hmotnosť:**  206 gr/m2

**Zloženie vrchný materiál:** zmesový 79 % bavlna 20 % polyester ; 1 % antistatická vodivá tkanina, stálofarebný

**Popis výrobku:**

Pánskej súprava bledomodrej farby, antistatická s nehorľavou antistatickou úpravou, blúza s krytým zapínaním a strieborným sedlom, nohavice do pasu, reflexné doplnky.

Rukáv je ukončený do gumy s nastaviteľnou manžetou zapínanie na prekrytý zips a suchý zips, boky manžety blúzy do gumy.

Nohavice s pásom do gumy a pútkami na opasok, 4 predné vrecká na suchý zips.

Tento komplet je určený pre leteckých mechanikov pre letné obdobie, pričom spĺňa všetky požiadavky pre príjemné nosenie a pohodlnú prácu. Je ľahký a ohybný.

Odev musí spĺňať podmienky antistatickosti podľa normy EN ISO 1149-5 a noriem EN ISO 11612 - A1,A2,B1,C1,F1  ; EN ISO 11611 tr. 1  ;; EN 130 34  + A1 - typ 6.

Všetky zipsy musia byť kovové a prekryté, vypracovanie odevu musí spĺňať podmienky antistatickosti.

**Odev pracovný delený letný sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**32. Odev pracovný antistatický delený nepremokový zimný - predpokladaný počet 30 ks**

**Základný materiál:** kanvas 98%, bavlna 2%m elastan

**Farba výstražnej budny:** PANTONE12-0643 TCX žltá

**Farba montérkovej blúzky:** PANTONE19-4052 modrá

**Farba monterkových nohavíc:** PANTONE19-4052 modrá

**Plošná hmotnosť:**  250 gr/m2

**Zloženie vrchný materiál:** Strečová tkanina

**Zloženie materiálu výplne a podšívky** 100% polyester

**Popis výrobku:**

Pánska výstražná bunda žltej farby, zateplená s kapucňou v golieri a odmínateľńymi rukávmi, s regulovateľnými manžetami na rukávoch a vnúrotnými manžetami v rukávoch, s náprsnými vreckami na mobil a ceruzku a kapsičku na ID kartu, slučkou na rádiostanicu, s vnútorným vreckom a lepenými švami, reflexné pruhy 3M.

Pánske monterové blúzky sú z strečovej tkaniny umožňujúca voľný pohyb, ramneá vystužené 600D polyester, rukávy s nastaviteľnou manžetou, kapsičkami s klopom na levom rukáve, kryté zapínanie na zips, bočné vrecká na zips, regulovateľný pás, vetranie na chrbte, reflexné doplnky.

Pánske monterkové nohavice zo strečovej tkaniny umožňujúca voľný pohyb, pás s pútkami na opasok, predné vrecká na zips, multifunkčné vrecká na oboch stranách, kolen´zosilnené 600D polyesterom s možnosťou vloženia kolenných výstuží, dve zadné vrecká, zadný spodný lem nohavice vystužený 600D polyesterom, reflexné doplnky.

Tento komplet je určený pre leteckých mechanikov pre zimné obdobie, pričom spĺňa všetky požiadavky pre príjemné nosenie a pohodlnú prácu. Je ľahký a ohybný.

Odev musí spĺňať podmienky podľa normy EN ISO 20417 kat. 2, EN 340, EN 471 a normy EN ISO 13688.

Všetky zipsy musia byť kovové a prekryté, vypracovanie odevu musí spĺňať podmienky antistatickosti.

**Odev pracovný delený letný sa dodáva podľa veľkostného sortimentu uvedeného v bode 2.1. a potrieb objednávateľa.**

**34. Rukavice letecké - predpokladaný počet 20**

**Základný materiál:** rukavičiarska useň (koza, jahňacia), lícová, hladká, hrúbka 0,7 – 0,9 mm, odolná proti oderu, hydrofóbna a aramidový úplet odolný proti vysokým teplotám

**Farba:** PANTONE®TEXTILE Color Selector 19-0315 TC tmavo zelené

**Plošná hmotnosť:**  360 gr/m2± 20%

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Popis výrobku:**

Rukavice špeciálne navrhnuté pre lietajúci personál určené k ochrane rúk proti ohňu a sálavému teplu. Na rukavice sú použité dva materiály v dlaňovej časti a predĺženej časti palca useň (koža) pre zachovanie citlivosti dotyku a na vrchnej časti tkanina, úplet (aramid) s obmedzenou horľavosťou.

V dlaňovej časti v mieste zápästia je v rozsahu 2/3 šírky zápästia našitá z vnútornej časti plochá gumička. Rukavice sú antistatické. Rukavice musia obopínať ruku bez väčšej voľnosti.

Spoje rukavíc sú prešité aramidovými vláknami, ktoré sú odolné voči ohňu. Textilný materiál musí byť tepelne odolný a bez zmien vlastností pri teplotách 300 – 400°C.

**35. Rukavice pracovné - predpokladaný počet 20**

**Základný materiál:** polyetylén s ultravysokou molekulovou hmotnosťou zmiešaného s inými patentovanými vláknami, nepoužité žiadne kovové ani sklenené vlákna, odolné proti oderu, material ľahký a odolný voči ohňu (aramidové vlákno so silnou odolnosťou proti vysokým teplotám), antistatické vlastnosti materiálu

**Farba:** PANTONE17-5104TCX gray

**Plošná hmotnosť:**  360 gr/m2± 5%

**Zloženie materiálu:** 93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom

**Popis výrobku:**

Rukavice operátora na manipuláciu s oceľovým lanom pri vrtuľníkových záchranných operáciách. Rukavice navrhnuté pre prácu s oceľovým lanom. Prekrytie dlaňovej časti s ochranou prstov a palca odolným materiálom proti prepichnutiu a prerezaniu. Dostatočný rozsah pohybu ruky v rukavici.. Určené na manipuláciu s mazanými aj nemazanými káblami. ľahké a odolné voči ohňu . Zaistenie na suchý zips na zápästí.

**36. Čiapka šiltovka – predpokladaný počet 80 ks**

**Základný materiál:** vrchná látka 84% nylon, 14 bavlna, 2 elastan.

**Farba:** PANTONE 19-3832TCX navy blue

**Zloženie materiálu:** silná brúsená bavlna (priedušný, rýchlo – schnúci material)

**Popis výrobku:**

Funkčná šiltovka typu Šiltovka vyrobená zo 6 panelového strihu s 8 x prešitým šiltom a obšitými vetracími otvormi. Predný panel laminovaný, vystužený. Vnútri po obvode našitý elastický potný pásik. Možnosť nastavenia veľkosti len pružnosťou materiálu.

**37. Čiapka zimná – predpokladaný počet 40 ks**

**Základný materiál:** 55% bavlna, 45% akryl

**Farba:** PANTONE19-0303TPX čierna

**Popis výrobku:**

S funkčnnými vlastnosťami, priedušnosť a neprefúkavosť, zaisťuje membrána, ktorá chráni telo pred podchladením. Membrána je nalisovaná na pruh jemného flísu vo vnútri čiapky.

**38. Ponožky letecké – predpokladaný počet párov 170**

**Materiálové zloženie:** 75% bavlna / 22% polyamid / 3% elastan

**Farba:** PANTONE19-0303TPX čierna

**Popis výrobku:**

Ponožky sú vyrobené pletiarskou technológiou.V chodidlovej, pätovej a prstovej časti sú pletené jednolícnou hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby šev netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom, ktorý nesmie nohu príliš sťahovať a ani byť voľný, aby ponožka nepadala. Pružný lem môže byť pletený v rebrovej väzbe 1:1 so zapracovanou gumičkou alebo dvojitý (napr. väzba piké a pod.) so zapracovanou gumičkou. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu.

**39. Pančuchy - predpokladaný počet 240 ks**

**Popis výrobku:**

Pančuchové nohavice s odstupňovanou jemnou kompresiou, ktorá zmierni opuchy nôh. Kompresia mierne sťahuje, pančušky sú pevnejšie, no stále priehľadné.

Klasický vysoký zosilnený sed s malým hygienickým klinom.

**40. Viazanka letecká – predpokladaný počet 168 ks**

**Zloženie :** 100 % polyester (mikropolyester)

**Farba :** PANTONE 19-3832TCX navy blue

**Podšívka:** 100 % polyester

**Popis výrobku:**

Jedná sa o žakársky typ viazanky. Vnútorná vložka viazanky je zo 100% polyestru. Ukončenie viazanky zo zadnej strany – v hrubšej časti je zadná strana viazanky ukončená stehom cca 4 - 4,5cm od spodného okraju a v tenšej časti viazanky je ukončená stehom cca 2cm od spodného okraju viazanky.

Dĺžka viazanky je 148 cm, najširšia časť je široká 7 cm, v najužšej časti je 4 cm široká.

Na zadnej strane je pasantíno (uško, cez ktoré sa prevlieka užšia časť viazanky). Na zadnom dieli je na etikete výšivka znaku Leteckého útvaru MV SR (farby a tvar ako je požitá na saku).

**41. Šatka saténová letušky - predpokladaný počet 48**

**Materiál:** 100% polyester, vzhľad leský

**Farba:** PANTONE 17-4139 TPX azúrovo modrá v kombinácií s PANTONE 11-4001 TCX biela

**Popis výrobku:**

Šatka saténová letušky má rozmer cca 75 cm x 75 cm, má vzor z print s motívom “pocta M.R. štefánikovi”, farby PANTONE 17-4139 TPX, v krajoch podohnutá a olemovaná.

**42. Šál - predpokladaný počet 59 ks**

**Základný materiál:** tkanina

**Farba:** v škálach PANTONE 17-4139 TPX azúrovo modrá

**Plošná hmotnosť:**  min. 200 gr/m2

**Zloženie materiálu:** 100% viskóza

**Popis výrobku:**

Jednoduchý, jednofarebný mäkký šál z 100% viskóza, v rozmere 70/90 - 180 cm. Odtieň šálu v škálach PANTONE 17-4139 TPX, teda v jemných odtieňoch modrej.

**43. Opasok letecký – predpokladaný počet 34 ks**

**Materiál:** pravá koža (lícová hovädzia useň) s hrúbku 2,8 mm

**Popis výrobku:**

Opasok je obojstranný, má možnosť voľby dvoch farieb čierna a hnedá, každá je originál. Pracka je zo zinkozliatiny s povrchovou úpravou proti oderu – niklovaním.

Raznicou je vytlačené logo znaku Leteckého útvaru MV SR. Stred loga je 5 cm od konca (špice) opasku.

**44. Poltopánky - predpokladaný počet 104 párov**

**Materiál:** pravá koža

**Popis výrobku:**

Celokožené šnurovacie poltopánky čiernej farby s okrúhlou špičkou a plochým typom podrážky s výškou podpätku 2,5cm zvršok prírodná koža(useň)- Lícová, vnútro- koža, textil, vložka koža, podrážka z  vysokokvalitného materiálu s membránami na odvetrávanie topánky a neprepúšťaním vonkajšej vlhkosti ani prachu.

**45. Zimná obuv - predpokladaný počet 40 párov**

**Materiál:** pravá koža

**Popis výrobku:**

Celokožené zimné topánky zateplené čiernej farby s okrúhlou špičkou a plochým typom podrážky s výškou podpätku 2,5cm zvršok prírodná koža(useň)- Lícová, vo vnútri topánok sa nachádza vložka : Filc, Zateplenie, podrážka s vysokokvalitného materiálu s membránami na odvetrávanie topánky a neprepúšťaním vonkajšej vlhkosti ani prachu.

**46. Lodičky - predpokladaný počet 48 párov**

**Materiál:** pravá koža

**Popis výrobku:**

Čistý základný dizajn, elegantné jednoduché lodičky, ničím nezdobené. S výškou podpätku 40 - 60 mm. Lodičky sú jednofarebné čierne.

**47. Čižmy dámske - predpokladaný počet 24 párov**

**Materiál:** Zvršok - Useň (Koža)

Podšívka - Useň (Koža)

Stielka - Useň (Koža)

Podošva - Syntetický materiál

**Popis výrobku:**

Hladké, ničím nezdobené elegantné dámske čižmy vo farbe tmavomodrej/čiernej matnej kože. Bez akýchkoľvek kovových, kožených ozdôb. Výška podpätku 40 -60 mm. Zapínanie na zips.

**48. Topánky zimný model - predpokladaný počet 20 párov**

**Základný materiál:**  vodeodolná koža, hydrofóbna úprava, priedušná (4,0 mg/cm2/h), hrúbka 1,9 – 2,1 mm

**Vnútorná výstelka**: trojvrstvový laminátový materiál, vode odolný, priedušný.

**Popis výrobku:**

Medzi membránou a kožou doplnený podporný odvetrávací systém pre odvetranie telesnej vlhkosti. Pracovné

topánky čiernej farby, členkové, dvojzónové šnúrovanie s brzdou. Podrážka: rozmerovo stála, odolná voči tlaku

a deformáciám, gumová, odolná proti opotrebeniu, protišmyková, odolná voči pôsobeniu chemických kvapalín

(olej, benzín), tepluvzdorná podľa normy EN ISO20347: 2012. Vložka: anatomicky tvarovaná, vymeniteľná,

umývateľná, schopnosť absorbcie vlhkosti, rýchle schnutie.

Schopnosť topánok pri chôdzi umožniť recirkuláciu vzduchu.

**49. Topánky letný model - predpokladaný počet 20 párov**

**Základný materiál:** hovädzia koža, hydrofóbna úprava, priedušná, hrúbka 1,6 – 1,8 mm.

**Vnútorná výstelka:** trojvrstvový laminátový materiál, vode odolný, priedušný.

**Popis výrobku:**

Medzi membránou a kožou doplnený podporný odvetrávací systém pre odvetranie telesnej vlhkosti. Pracovné

topánky čiernej farby, členkové, vysokopevnostné šnúrovanie s impregnáciou voči vlhkosti. Podrážka: rozmerovo

stála, odolná voči tlaku a deformáciám, gumová, odolná proti opotrebeniu, protišmyková, odolná voči pôsobeniu

chemických kvapalín (olej, benzín), tepluvzdorná podľa normy EN ISO20347: 2012. Vložka: anatomicky

tvarovaná, antibakteriálna, vymeniteľná, umývateľná, schopnosť absorbcie vlhkosti, rýchle schnutie. Schopnosť

topánok pri chôdzi umožniť recirkuláciu vzduchu.

**50. Voľnočasová obuv - predpokladaný počet 118 párov**

**Základný materiál:** 100% podiel prírodných materiálov – z kaučuku, zo 100% bavlny

**Farba:** tmavá modrá

**Popis výrobku:**

UNISEX model, použiteľný počas celého roku. Športová obuv musí zabezpečiť pohodlie na dlhé hodiny, vnútri sa nachádza ortopedická vložka.

**51. Pracovná obuv - predpokladaný počet 60 párov**

**Základný materiál:** zvršok z odolného 1,8-2,0 mm polyesteru,3 vrstvová priedušnátextilná podšívka, PU-PU, protišmyková, olejuvzdorná a antistatická podrážka

**Farba:** čiernomodrá

**Popis výrobku:**

Poltopánka, ESD, textilná, s kompozitnou špicou a kevlarovou stierkou, čierno- modrej farby.

Tovar musí spĺňať normy: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

**2. Veľkostný sortiment:**

**2.1. položka č. 21 Bunda softshellová, položka č. 22 Bunda kožená, položka č. 23 Páperová bunda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti ženy** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **158-162** | **162-166** | **166-170** | **170-178** | **178-182** | **178-182** |
| **Obvod pása** | **62-70** | **70-78** | **78-86** | **86-97** | **97-109** | **109-121** |
| **Obvod bokov** | **86-94** | **94-102** | **102-110** | **110-120** | **120-130** | **130-142** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti muži** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **170-176** | **176-182** | **182-188** | **188-194** | **188-194** | **188-194** |
| **Obvod pása** | **74-82** | **82-90** | **90-98** | **98-106** | **106-117** | **117-123** |
| **Obvod bokov** | **89-96** | **97-104** | **105-112** | **113-122** | **122-136** | **136-142** |

**2.2. položka č. 24 Mikina, položka č. 25 Mikina (pánska/dámska)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti ženy** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **158-162** | **162-166** | **166-170** | **170-178** | **178-182** | **178-182** |
| **Obvod pása** | **62-70** | **70-78** | **78-86** | **86-97** | **97-109** | **109-121** |
| **Obvod bokov** | **86-94** | **94-102** | **102-110** | **110-120** | **120-130** | **130-142** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti muži** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **170-176** | **176-182** | **182-188** | **188-194** | **188-194** | **188-194** |
| **Obvod pása** | **74-82** | **82-90** | **90-98** | **98-106** | **106-117** | **117-123** |
| **Obvod bokov** | **89-96** | **97-104** | **105-112** | **113-122** | **122-136** | **136-142** |

**2.3. položka č. 26 Polokošela, položka č. 27 Tričko – krátky rukáv, položka č, 28 Tričko – dlhý rukáv, položka č. 29 Tričko dámske, položka č. 30 Tričko**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti ženy** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **158-162** | **162-166** | **166-170** | **170-178** | **178-182** | **178-182** |
| **Obvod pása** | **62-70** | **70-78** | **78-86** | **86-97** | **97-109** | **109-121** |
| **Obvod bokov** | **86-94** | **94-102** | **102-110** | **110-120** | **120-130** | **130-142** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti muži** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **170-176** | **176-182** | **182-188** | **188-194** | **188-194** | **188-194** |
| **Obvod pása** | **74-82** | **82-90** | **90-98** | **98-106** | **106-117** | **117-123** |
| **Obvod bokov** | **89-96** | **97-104** | **105-112** | **113-122** | **122-136** | **136-142** |

**2.4. položka č. 31 Termobielizeň komplet (spodky + tričko)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti ženy** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **158-162** | **162-166** | **166-170** | **170-178** | **178-182** | **178-182** |
| **Obvod pása** | **62-70** | **70-78** | **78-86** | **86-97** | **97-109** | **109-121** |
| **Obvod bokov** | **86-94** | **94-102** | **102-110** | **110-120** | **120-130** | **130-142** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti muži** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **170-176** | **176-182** | **182-188** | **188-194** | **188-194** | **188-194** |
| **Obvod pása** | **74-82** | **82-90** | **90-98** | **98-106** | **106-117** | **117-123** |
| **Obvod bokov** | **89-96** | **97-104** | **105-112** | **113-122** | **122-136** | **136-142** |

**2.5. položka č. 32 Odev pracovný antistatický delený letný, položka č. 33 Odev pracovný delený zimný antistatický nepremokavý**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti muži** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **S 44-46** | **M 48-50** | **L 52-54** | **XL 56-58** | **2XL 60-62** | **3XL 64-68** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Výška postavy** | **170-176** | **176-182** | **182-188** | **188-194** | **188-194** | **188-194** |
| **Obvod pása** | **72-80** | **80-88** | **88-96** | **96-104** | **104-112** | **112-120** |
| **Obvod hrudi** | **84-92** | **92-100** | **100-108** | **108-116** | **116-124** | **124-132** |
| **Obvod krku** | **37-38** | **39-40** | **41-42** | **43-44** | **45-46** | **47-48** |

**2.6. položka č. 34 Rukavice letecké položka č. 35 Rukavice pracovné**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti** | | | | | | |
| **Veľkosť** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Telesné miery** | | | | | | |
| **Obvod dlane cm** | **18** | **19** | **22** | **24** | **27** | **29** |

**2.7. položka č. 38 Ponožky letecké**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti** | | | | | | | |
| **38** | **39** | **41** | **42** | **43** | **45** | **46** |
| **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |

**2.8. položka č. 39 Pančucháče dámske**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Váha v kg** | | | | | | | | |
|  | **45** | **50** | **55** | **60** | **65** | **70** | **75** | **80** |
| **Výška** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **145/150** | **1S** | **1S** | **1S** |  |  |  |  |  |
| **150/155** | **1S** | **1S-2M** | **2M** | **2M** | **2M** |  |  |  |
| **155/160** | **1S** | **1S-2M** | **2M** | **2M** | **2M-3ML** | **3ML** | **3ML** |  |
| **160/165** |  | **2M** | **2M** | **2M-3ML** | **3ML** | **3ML** | **4L** | **4L** |
| **165/170** |  | **2M** | **2M** | **2M-3ML** | **3ML** | **3ML-4L** | **4L** | **4L** |
| **170/175** |  |  |  | **3ML** | **3ML** | **3ML-4L** | **4L** | **4XL** |
| **175/180** |  |  |  |  |  | **4L** | **4L** | **4XL** |

**2.9. položka č. 44 Poltopánky položka č. 45 Zimná obuv položka č. 46 Lodičky položka č 47 Čižmy dámske položka č 48 Topánky zimný model položka č 49 Topánky letný model položka č 50 Voľnočasová obuv položka č 51 Pracovná obuv**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné veľkosti** | | | | | | | | | |
| **Veľkosť EU** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** |
| **Dĺžka chodidla cm** | **25,5** | **26** | **27** | **28** | **28,5** | **29** | **29,5** | **30** | **31** |