Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky, technické požiadavky**

**Predmetom zákazky je: Nákup košieľ pre letcov a lesníkov**

1. Košeľa biela letec dlhý rukáv (DR) – počet kusov: 112
2. Košeľa biela letec krátky rukáv ( KR) – počet kusov: 112
3. Košeľa biela letec DR ženy – počet kusov: 5
4. Košeľa biela letec KR ženy – počet kusov: 5
5. Košeľa biela lesníci DR – počet kusov: 800
6. Košeľa zelená lesníci DR – počet kusov: 1 100
7. Košeľa biela lesníci DR ženy – počet kusov: 500
8. Košeľa zelená lesníci DR ženy – počet kusov: 650
9. Košeľa biela lesníci KR – počet kusov: 700
10. Košeľa zelená lesníci KR – počet kusov: 700
11. Košeľa biela lesníci KR ženy – počet kusov: 500
12. Košeľa zelená lesníci KR ženy – počet kusov: 500

**Košeľa biela letec dlhý rukáv**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej, základný materiál je v zložení 60 % bavlna/40 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polpredkoch sú našité vrecká a príklopky. Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s dlhým rukávom ukončeným manžetou.

Golier je dvojdielny, vystužený.

Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vovnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.

Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s odšitými dvomi postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na šírku 0,5 cm.

Rukávy dlhé – sú hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 17 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti cca 3 x 2,5 cm. Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, výšky 7 cm, sú v rohoch zaoblené. Štepovanie 1 mm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode. Zapínanie na 1 gombík.

Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané vrecká veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú v strede výšky cca 6 cm, vystužené, špicaté so zaguľatenými hranami, preštepované po dĺžke na šírku 0,5 cm, po obvode na šírku 0,1 cm, vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom. Na príklopke ľavého vrecka je vyšité logo Leteckého útvaru (obr. č. 1), na príklopke je dierka na vloženie pera.

V mieste plecného šva sú všité do prieramkov náplecníky šírky cca 4,5 cm, dĺžky cca 13 cm, sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa na košeľu 1 gombíkom.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Košeľa biela letec krátky rukáv**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej základný materiál je v zložení 60 % bavlna/40 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polpredkoch sú našité vrecká a príklopky. Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s krátkym rukávom ukončeným podohnutím a preštepovaním.

Golier je dvojdielny, vystužený.

Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vovnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.

Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s odšitými dvomi postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na šírku 0,5 cm.

Rukávy krátke – sú hlavicové, jednodielne, v dolnom kraji podohnuté, preštepovanie v šírke 0,1 cm.

Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané vrecká veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú v strede výšky cca 6 cm, vystužené, špicaté so zaguľatenými hranami, preštepované po dĺžke na šírku 0,5 cm, po obvode na šírku 0,1 cm, vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom. Na príklopke ľavého vrecka je vyšité logo Leteckého útvaru (obr. č. 1), na príklopke je dierka na vloženie pera.

V mieste plecného šva sú všité do prieramkov náplecníky šírky cca 4,5 cm, dĺžky cca 13 cm, sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa na košeľu 1 gombíkom.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom dieli sú zvisle, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Košeľa biela letec dlhý rukáv ženy**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej, základný materiál je v zložení 60 % bavlna/40 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová. Košeľa má priliehavý tvar a je princesového strihu.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polpredkoch sú našité vrecká a príklopky. Zadný diel je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s dlhým rukávom ukončeným manžetou.

Golier je dvojdielny, vystužený.

Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vovnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju.

Rukávy dlhé – sú hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 17 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti cca 3 x 2,5 cm. Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, výšky 7 cm, sú v rohoch zaoblené. Štepovanie 1 mm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode. Zapínanie na 1 gombík.

Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané vrecká veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú v strede výšky cca 6 cm, vystužené, špicaté so zaguľatenými hranami, preštepované po dĺžke na šírku 0,5 cm, po obvode na šírku 0,1 cm, vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom. Na príklopke ľavého vrecka je vyšité logo Leteckého útvaru (obr. č. 1), na príklopke je dierka na vloženie pera.

V mieste plecného šva sú všité do prieramkov náplecníky šírky cca 4,5 cm, dĺžky cca 13 cm, sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa na košeľu 1 gombíkom.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Košeľa biela letec krátky rukáv ženy**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej základný materiál je v zložení 60 % bavlna/40 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová. Košeľa má priliehavý tvar a je princesového strihu.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na polpredkoch sú našité vrecká a príklopky. Zadný diel je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s krátkym rukávom ukončeným podohnutím a preštepovaním.

Golier je dvojdielny, vystužený.

Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju.

Rukávy krátke – sú hlavicové, jednodielne, v dolnom kraji podohnuté, preštepovanie v šírke 0,1 cm.

Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané vrecká veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú v strede výšky cca 6 cm, vystužené, špicaté so zaguľatenými hranami, preštepované po dĺžke na šírku 0,5 cm, po obvode na šírku 0,1 cm, vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom. Na príklopke ľavého vrecka je vyšité logo Leteckého útvaru (obr. č. 1), na príklopke je dierka na vloženie pera.

V mieste plecného šva sú všité do prieramkov náplecníky šírky cca 4,5 cm, dĺžky cca 13 cm, sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa na košeľu 1 gombíkom.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

Obr. č.1

Farby: Zlatistá kovová, modrá, červená, biela, podklad čierny



**Košeľa biela/zelená lesníci krátky rukáv**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej alebo zelenej PANTONE 12-0317 TPX, základný materiál je v zložení 65% bavlna / 35 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko. Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s krátkym rukávom ukončeným podohnutím a preštepovaním.

Golier je dvojdielny, vystužený. Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vo vnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.

Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s odšitými dvomi postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na šírku 0,5 cm.

Rukávy krátke – sú hlavicové, jednodielne, v dolnom kraji podohnuté, preštepovanie v šírke 0,1 cm.

Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Košeľa biela/zelená lesníci dlhý rukáv**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej alebo zelenej PANTONE 12-0317 TPX, základný materiál je v zložení 65% bavlna / 35 % PES, , plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko. Zadný diel má po bokoch odšité 2 záhyby, je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s dlhým rukávom ukončeným manžetou.

Golier je dvojdielny, vystužený. Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z rubnej strany šev zošitia vovnútri, z lícnej strany sedlo preštepované 1 mm v kraji.

Zadný diel je všitý do dvojitého sedla s odšitými dvomi postrannými záhybmi. Sedlo je preštepované na šírku 0,5 cm.

Rukávy dlhé – sú hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 17 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti cca 3 x 2,5 cm. Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, výšky 7 cm, sú v rohoch zaoblené. Štepovanie 1 mm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode. Zapínanie na 1 gombík.

Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Košeľa biela/zelená lesníci krátky rukáv ženy**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej alebo zelenej PANTONE 12-0317 TPX, základný materiál je v zložení 65% bavlna / 35 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová. Košeľa má priliehavý tvar a je princesového strihu.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko. Zadný diel je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s krátkym rukávom ukončeným podohnutím a preštepovaním.

Golier je dvojdielny, vystužený. Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju.

Rukávy krátke – sú hlavicové, jednodielne, v dolnom kraji podohnuté, preštepovanie v šírke 0,1 cm.

Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Košeľa biela/zelená lesníci dlhý rukáv ženy**

Košele sa vyrábajú vo farbe bielej alebo zelenej PANTONE 12-0317 TPX, základný materiál je v zložení 65% bavlna / 35 % PES, plošná hmotnosť 130 g/m² ± 5 %, väzba keprová. Košeľa má priliehavý tvar a je princesového strihu.

Polpredky sa zapínajú po celej dĺžke. Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko. Zadný diel je všitý do dvojitého sedla. Košele sa vyrábajú s krátkym rukávom ukončeným podohnutím a preštepovaním.

Golier je dvojdielny, vystužený. Je preštepovaný v šírke 0,1 a 0,5 cm, pri štepovaní sú do špicov goliera vložené kostice. Stojačik v mieste prepínania má okrúhly tvar, je preštepovaný v šírke 0,1 cm, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, štep 0,5 cm po oboch stranách légy, na lége je vyšitých 6 dierok. Ľavý polpredok je zažehlený 1 + 2,5 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný, má našitých 6 gombíkov.

Zadný diel je v strede zošitý, má princesové členenie od prieramku k dolnému kraju.

Rukávy dlhé – sú hlavicové, jednodielne. V dolnej časti je vypracovaný rukávový rázporok cca 17 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti cca 3 x 2,5 cm. Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, výšky 7 cm, sú v rohoch zaoblené. Štepovanie 1 mm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode. Zapínanie na 1 gombík.

Na ľavom polpredku je našité nakladané vrecko veľkosti cca 14 x 15,5 cm, v strede s protizáhybom šírky 3 cm. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm, dolný kraj má pravouhlé rohy, vrecko je naštepované 1 mm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka.

Dolný kraj je podohnutý a oštepovaný na šírku 0,7 cm.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, vzadu preštepované na 0,5 cm, vpredu na 0,1 cm. Všitie rukávov do prieramku je riešené preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm

Montážne švy (bočné švy trupu a rukávov) sú zhotovované preplátovaným švom šírky 0,5 cm. Rukávy sú všité do prieramku preplátovaným švom so štepom šírky 0,8 cm. Ostatné operácie sú na jednoihlovom stroji dvojnitným viazaným stehom. Počet stehov do 1 cm – 5.

Dierky sú zhotovované na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diely sú zvislé, v strede légy. Prvá dierka je umiestnená 6 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 4-dierkové prišité so zaisteným stehom.

**Všetky druhy pánskych košieľ sa dodávajú v nasledovných veľkostiach:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina I. -** výška postavy 170 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **1-35** | **1-36** | **1-37** | **1-38** | **1-39** | **1-40** | **1-41** | **1-42** | **1-43** | **1-44** | **1-45** | **1-46** | **1-47** | **1-48** |
| prsná šírka | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina I. -** výška postavy 170 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **1-49** | **1-50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prsná šírka | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina II. -** výška postavy 180 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **2-35** | **2-36** | **2-37** | **2-38** | **2-39** | **2-40** | **2-41** | **2-42** | **2-43** | **2-44** | **2-45** | **2-46** | **2-47** | **2-48** |
| prsná šírka | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina II. -** výška postavy 180 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **2-49** | **2-50** | **2-51** | **2-52** | **2-53** | **2-54** | **2-55** | **2-56** |  |  |  |  |  |  |
| prsná šírka | 74 | 74 | 77 | 77 | 80 | 80 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina III. -** výška postavy 190 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **3-35** | **3-36** | **3-37** | **3-38** | **3-39** | **3-40** | **3-41** | **3-42** | **3-43** | **3-44** | **3-45** | **3-46** | **3-47** | **3-48** |
| prsná šírka | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina III. -** výška postavy 190 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **3-49** | **3-50** | **3-51** | **3-52** | **3-53** | **3-54** | **3-55** | **3-56** |  |  |  |  |  |  |
| prsná šírka | 74 | 74 | 77 | 77 | 80 | 80 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |

Všetky druhy dámskych košieľ sa dodávajú v nasledovných veľkostiach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina I. -** výška postavy 164 cm | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **1-34** | **1-36** | **1-38** | **1-40** | **1-42** | **1-44** | **1-46** | **1-48** | **1-50** | **1-52** | **1-54** | **1-56** |
| 0,5 obv. hrude | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina II. -** výška postavy 170 cm | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **2-34** | **2-36** | **2-38** | **2-40** | **2-42** | **2-44** | **2-46** | **2-48** | **2-50** | **2-52** | **2-54** | **2-56** |
| 0,5 obv. hrude | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výšková skupina III. -** výška postavy 176 cm | | | | | | | | | | | | |
| Veľkosť | **3-34** | **3-36** | **3-38** | **3-40** | **3-42** | **3-44** | **3-46** | **3-48** | **3-50** | **3-52** | **3-54** | **3-56** |
| 0,5 obv. hrude | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |