**Príloha č. 1 : ČASŤ 1. - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky.**

Uchádzač predloží **v tomto liste** **vlastný návrh plnenia predmetu zákazky pre osobné motorové vozidlo**, **podľa tabuľky uvedenej nižšie,** s údajmi deklarujúcimi minimálne technické špecifikácie a požadované vybavenie osobného motorového vozidla. Z opisu musí byť zrejmý súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa. Opis musí byť originál, potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, predložený vo formáte pdf.

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality a minimálne požadované vybavenie.** | **Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.**  **Značka, model, označenie osobného motorového vozidla:** |
| **ČASŤ 1.** |
| **Nové alebo predvádzacie osobné motorové vozidlo – požadovaný počet 1 ks.**  **Rok výroby 2020 - 2021, kategória N1.** |
|
| **Motor :** vznetový, štvorvalcový, chladený kvapalinou;   * systém štart – stop s rekuperáciou brzdnej energie. |  |
| **Zdvihový objem :** min. 1968 cm3 |  |
| **Výkon :** min. 110 kW. |  |
| **Karoséria :** päťdverová, z toho piate dvere výklopné elektrické;   * ľavé a pravé posuvné dvere so servodovieraním * počet sedadiel šesť, okrem sedadla vodiča; * farba modrá metalíza. |  |
| **Prevodovka :** 7-stupňová, automatická,dvojspojková. |  |
| **Objem palivovej nádrže v litroch :** min. 70 litrov. |  |
| **Objem Ad-Blue nádrže v litroch :** min. 13 litrov. |  |
| **Volant :** multifunkčný. |  |
| **Emisná norma :** min. EURO 6. |  |
| **Minimálne požadované vybavenie osobného motorového vozidla :** | |
| Bočné a hlavové airbagy vpredu. |  |
| Automatická, trojzónová klimatizácia. |  |
| Druhý výparník klimatizácie a druhý výmenník kúrenia v priestore pre cestujúcich. |  |
| Nezávislé vodné kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním. |  |
| Adaptívny tempomat do 210 km/hod. (so systémom núdzového brzdenia). |  |
| Multikolízna brzda. |  |
| Príprava na ťažné zariadenie. |  |
| Asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového brzdenia. |  |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu; zadná cúvacia kamera. |  |
| Elektricky ovládané predné okná. |  |
| Elektricky vyhrievané čelné sklo, akusticky upravené pre znížený hluk. |  |
| Predné hmlové svetlomety s odbočovacou funkciou. |  |
| Predné a zadné LED svetlomety; denné LED svetlá. |  |
| Továrensky dodávané autorádio od výrobcu s navigáciou a farebným dotykovým displejom min. 8“. |  |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a alarmom, s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou pred odtiahnutím. |  |
| Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá. |  |
| Pneumatiky : min. 16“, zimné a letné. |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách. |  |
| Stierače s cyklovačom a dažďovým senzorom. |  |
| Vnútorné zrkadlo s automatickou clonou. |  |
| Systém rozpoznania únavy vodiča. |  |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca. |  |
| Vyhrievané predné sedadlá. |  |
| Dve otočné sedadlá v druhom rade sedadiel. |  |
| Rezervné koleso plnohodnotné. |  |
| Povinná výbava vozidla. |  |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky :** | |
| Verejný obstarávateľ požaduje dodanie osobného motorového vozidla do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. | |
| Osobné motorové vozidlo môže mať najazdené najviac do 15 000 km. | |
| Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu minimálne 2 roky s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov. | |
| Osobné motorové vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a EÚ, technická spôsobilosť vozidla je požadovaná podľa zákona NR SR č.725/2004 Z. z.  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | |
| Úspešný uchádzač pri dodaní predmetu zákazky predloží verejnému obstarávateľovi certifikát conformity (COC), vystavený výrobcom vozidla alebo jeho zástupcom, ktorým sa preukazuje zhodnosť vozidiel s typovým schválením ES podľa príslušných smerníc ES. | |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať osobné motorové vozidlo poškodené alebo inak nekompletné  a ktoré nespĺňa určené technické vlastnosti. | |

V ......................., dňa ..........................................................................

Meno, podpis štatutárneho zástupcu uchádzača