Príloha č. 1 súťažných podkladov

|  |
| --- |
| opis predmetu zákazky, technické požiadavky |

Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavy a záručného autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu)**.**

**Podrobný opis predmetu zákazky**

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti súťažných podkladov sú špecifikované ako **minimálne technické parametre/funkcionality**, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (povinné; ďalej len „minimálne požiadavky“), ktoré uchádzač musí splniť. V prípade, že uchádzač nesplní minimálne požiadavky tohto predmetu zákazky špecifikované verejným obstarávateľom v tejto prílohe súťažných podkladov, bude takáto ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže vylúčená.

Vo vlastnom návrhu plnenia uchádzač uvedie návrh technických parametrov v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

**Parametre predmetu zákazky –**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požiadavka** | **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru  *vrátane továrenskej značky a typu* - *vlastný návrh plnenia*** |
| **Mikrobus 7 miestny** | | Uchádzač uvedie  - hodnoty technického parametra predmetu  zákazky  - v prípade vybavenia slovo „spĺňa“ |
| **Technické parametre** | Palivo: diesel  Motor: od 170 kW  Prevodovka: automatická, minimálne 8 stupňová  Náhon: na obe nápravy (pohon všetkých kolies)  Počet dverí: 4  Poťahový materiál: látka  Rozmer: minimálna dĺžka 5 100 mm  Farba: biela  Pneumatiky: 4ks zimný dezén na diskoch + 4ks letný dezén na hliníkových diskoch  **Požiadavka na rozmiestnenie a funkciu sedačiek**:  V druhom rade sedačky s lakťovými opierkami, otočné o 180°. Medzi druhou a treťou sedačkou posúvateľný plnohodnotný stolík, ktorý sa dá roztiahnuť, prípadne úplne zložiť.  Posledný rad sedačiek s každou samostatne, delené na 2 +1 so samostatne nastaviteľnými operadlami. Sedačky na koľajniciach.  **Výbava mikrobusu**:  Posuvné bočné dvere na pravej strane,  Elektrické dovieranie bočných dverí,  Bočné výklopné okno v inom ako prvom rade sedadiel na oboch stranách,  Odomykateľné výklopné dvere vzadu,  Zadné dvere so samostatne otvárateľným oknom,  Zadné elektrické dvere,  Spätné zrkadlá elektricky ovládateľné a vyhrievané, elektronicky sklápateľné  Zatmavené okná od B-stĺpika na 95%,  Čalúnenie bočných stien interiéru,  Príprava na montáž strešného nosiča,  Lyžiny na oboch stranách,  Ťažné zariadenie odnímateľné, uzamykateľné  Palivová nádrž min 70 litrov,  Parkovací asistent vpredu aj vzadu, vzadu aj so spätnou kamerou,  Asistent rozjazdu do kopca,  Rezervné koleso,  Lakťové opierky vpredu,  Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách,  Airbagy predné a bočné,  ABS, ASR, EDL,  Systém na kontrolu jazdy v jazdných pruhoch,  Asistent mŕtveho uhla,  Alarm,  FULL LED predné a zadné svetlomety,  Samostatné denné svietenie,  Automatické vypínanie a zapínanie diaľkových svetlometov,  Vnútorné osvetlenie vozidla, na plnohodnotné čítanie v zadnej časti vozidla,  Podsvietenie prístrojovej dosky,  Nezávislé kúrenie,  Adaptívny tempomat,  Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním,  Nefajčiarska výbava – bez popolníka,  uzatvárateľný priestor medzi sedadlom vodiča a spolujazdca,  Bedrová opierka vodiča a spolujazdca,  Odkladacia sieťka v zadnej časti sedadla vodiča a spolujazdca,  Kožený volant,  Dažďový senzor,  Predná a zadná automatická klimatizácia,  Kobercová podlaha v priestore pre cestujúcich,  Vstavaná navigácia s mapami Európy s možnosťou aktualizácie máp,  Bluetooth,  CD/MP3 prehrávač,  min. 1x USB slot. |  |
| **Mikrobus 8 miestny** | | Uchádzač uvedie  - hodnoty technického parametra predmetu zákazky  - v prípade vybavenia slovo „spĺňa“ |
| **Technické parametre** | Palivo: diesel  Motor: od 120kW  Prevodovka: automatická, minimálne 8 stupňová  Počet dverí: 4  Poťahový materiál: látka  Rozmer: minimálna dĺžka 5300 mm  Farba: biela  Pneumatiky: 4ks zimný dezén na diskoch + 4ks letný dezén na diskoch  Minimálna celková hmotnosť vozidla: 3200kg  Požiadavka na rozmiestnenie a funkciu sedačiek:  Samostatné sedadlo spolujazdca. Lakťové opierky na sedadlách jazdca a spolujazdca. Druhý a tretí rad sedačiek s každou samostatne, delené na 2 +1 so samostatne nastaviteľnými operadlami. Sedačky na koľajniciach.  Výbava mikrobusu:  Posuvné bočné dvere na pravej strane,  Zadné dvere výklopné s oknom,  Bočné výklopné okno v inom ako prvom rade sedadiel na oboch stranách,  Elektronicky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, automaticky sklopné,  Odnímateľné a uzamykateľné ťažné zariadenie,  Zatmavené okná od B-stĺpika na 95%,  Čalúnenie bočných stien interiéru,  Príprava na montáž strešného nosiča,  Lyžiny na oboch stranách,  Palivová nádrž min. 70l  Parkovací asistent vpredu aj vzadu, vzadu aj s spätnou kamerou,  ABS, EBD, ESP  Systém rozjazdu do kopca,  Alarm,  Tempomat,  Aktívny systém brzdenia,  Airbagy bočné + predné  Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  Samostatné denné svietenie,  Dažďový senzor,  Predná a zadná automatická klimatizácia,  Nefajčiarska výbava – bez popolníka,  Vstavaná navigácia,  Bluetooth,  Min. 1 USB slot,  Rezervné koleso,  Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách,  Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich,  Bedrová opierka vodiča a spolujazdca,  Odkladacia sieťka v zadnej časti sedadla vodiča a spolujazdca.  **Predpredajný servis zabezpečí uchádzač vo svojich servisných strediskách.**  Záruka: minimálne 4 garančné prehliadky v cene vozidiel   * + - 1. Podmienkou dodávky je garancia vykonávania záručného autorizovaného servisu vozidiel.   Uchádzač vo vlastnom návrhu plnenia (uviesť na tomto mieste) uvedie zoznam siete servisných stredísk (vlastných alebo zmluvných partnerov) plošne pokrývajúcich územie Slovenskej republiky, ktoré sú autorizovaným servisným miestom schopným plniť povinnosti vyplývajúce z vykonávania záručného autorizovaného servisu vozidiel podľa ponuky a za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.  V prípade, keď uchádzač nie je zriaďovateľom týchto servisných stredísk, túto skutočnosť uchádzač preukáže v rámci prílohy vlastného návrhu plnenia vyhlásením zriaďovateľa (napr. výrobcu alebo zástupcu výrobcu) alebo uzavretou zmluvou so servisným strediskom, resp. vyhlásením ich štatutárneho zástupcu, ktorého obsahom musí byť súhlas s dodávkou služieb záručného autorizovaného servisu po dobu ponúkaného záručného servisu, t.j. najmenej 2 roky/100 tis. km (podľa toho, čo nastane skôr) odo dňa predaja, za podmienok stanovených uchádzačom.   * + - 1. Na dodávané mikrobusov, príslušenstvo a výbavu dodané spolu s novým vozidlom sa požaduje záruka minimálne 2 roky alebo 100 tis. km (podľa toho, čo nastane skôr). Záruka na prehrdzavenie karosérie (zvnútra von) sa požaduje minimálne 6 rokov.       2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke (alebo jej ekvivalente) a na preberacom – odovzdávacom protokole).       3. Náklady súvisiace so záručným autorizovaným servisom uchádzač započíta predmetu zákazky.       4. Miestom dodania je Športové centrum Polície, Romanova 3, Bratislava. |  |

**Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje/odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent/typ, technickú normu umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. vyššími technickými parametrami.**