**Opis predmetu zákazky**

1. Názov predmetu zákazky: **Nákup fotoprístrojov**
2. Predmetom zákazky je nákup fotoprístrojov v rámci zabezpečenia fotografického zariadenia pre príslušné útvary MV SR, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania.
3. **Hlavný kód CPV:**

38651600-9- Digitálne fotoaparáty

38651100-4- Objektívy do fotografických prístrojov

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Miesto dodania predmetu zákazky** jeMinisterstvo vnútra SR, Košická 47, 812 72 Bratislava.
3. **Lehota a podmienky dodania:** je do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
4. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Názov položky** | **Množstvo** | **Špecifikácia** | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
|  |  |  |  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1. | **Digitálny fotoaparát – zrkadlovka + objektív** | 20 ks | rozlíšenie min. 30 Mpx, |  | N/A |
| snímač CMOS (APS-C), | N/A |  |
| video 4K, Full HD, | N/A |  |
| - min. 3,0“ TFT LCD displej, otočný, dotykový |  | N/A |
| - optický hľadáčik, | N/A |  |
| napájanie: Li-Ion akumulátor, | N/A |  |
| vstupy a výstupy: USB, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, jack pre externý mikrofón, slúchadlá, | N/A |  |
| - min. typ média SD/SDHC/SDXC | N/A |  |
| podpora formátu RAW/JPEG, | N/A |  |
| počet snímok: min. 30sn/s |  | N/A |
| objektív kompatibilný s telom fotoaparátu s min. rozsahom ohniska 18 – 55 mm s tichým motorčekom STM, |  | N/A |
| **Výrobca** |  |  |
| **Typové označenie** |  |  |
|  |  |  | **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Digitálny kompakt** | 15 ks | rozlíšenie min. 16 Mpx, |  | N/A |
| - min. 3,0“ TFT LCD displej, výklopný, otočný |  | N/A |
| min. optický zoom 83x |  | N/A |
| snímač CMOS, | N/A |  |
| elektronický hľadáčik, | N/A |  |
| - min. typ média SD/SDHC/SDXC | N/A |  |
| video 4K/UHD, Full HD | N/A |  |
| napájanie: Li-Ion akumulátor, | N/A |  |
| vstupy a výstupy: HDMI, Wi-Fi, vstavaný blesk, Bluetooth, microUSB konektor, | N/A |  |
| podpora formátu RAW/ JPEG, | N/A |  |
| počet snímok: min. 30sn/s |  | N/A |
| **Výrobca** |  |  |
| **Typové označenie** |  |  |
|  |  |  | **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Digitálny kompakt** | 20 ks | rozlíšenie min. 16 Mpx, |  | N/A |
| snímač CMOS, | N/A |  |
| video Full HD ,4K/UHD | N/A |  |
| - pevná ale ľahká konštrukcia, odolný technický plást, ktorý je utesnený voči vode, prachu, mrazu a pádu (vodotesnosť do hĺbky min. 30m, nárazuvzdorný z výšky min. 2m , mrazuvzdorný min. do -10˚C), |  | N/A |
| - min. 3,0“ TFT LCD displej, |  | N/A |
| min. optický zoom 5x, |  | N/A |
| napájanie: Li-Ion akumulátor, | N/A |  |
| vstupy a výstupy: USB, HDMI, Wi-Fi, vstavaný blesk, GPS, Bluetooth, | N/A |  |
| - min. SD/SDHC/SDXC, |  | N/A |
| - počet snímok: min. 60sn/s |  | N/A |
| **Výrobca** |  |  |
| **Typové označenie** |  |  |
|  |  |  | **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Objektív už k existujúcemu fotoaparátu** | 1 ks | širokouhlý objektív bajonetového typu, kompatibilný so snímačom APS-C a modelom Canon EOS 7D, ľahkej a kompaktnej konštrukcie, | N/A |  |
| ohnisková vzdialenosť min. 9 – max. 24 mm, |  | N/A |
| svetelnosť v rozmedzí f/3,0 – 4,5 | N/A |  |
| - možnosť automatického zaostrovania, | N/A |  |
| - optická stabilizácia, | N/A |  |
| - minimálna zaostrovacia vzdialenosť 240 mm |  | N/A |
| **Výrobca** |  |  |
| **Typové označenie** |  |  |
|  |  |  | **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*